	
TITRE PRÉLIMINAIRE


	
Article 1er – Champ d’application


	
§ 1er. Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le présent règlement s’applique :

1° aux actes soumis à permis de lotir en vertu de l’article 103 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;
2° aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu de l’article 98, § 1er, alinéa 1er du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, en ce compris ceux qui sont dispensés de l’obtention d’un permis d’urbanisme en vertu de l’article 98, § 2 et § 2/1 du même Code ;
3° aux actes et travaux visés à l’article 98, § 3 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d’urbanisme impose un permis d’urbanisme ;
4° aux actes et travaux visés aux 1°, 2° et 3° qui font l’objet d’un certificat d’urbanisme conformément à l’article 198 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.

Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas actes et travaux portant sur des constructions ou installations de type modulaire et/ou légères soumises à permis à durée limitée en vertu de l’article 102 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.


	
Article 2 – Conformité d’actes et travaux au présent règlement


	
La conformité d’actes et travaux au présent règlement ne préjuge pas de leur conformité au bon aménagement des lieux, appréciée par l’autorité compétente pour délivrer le permis de lotir ou le permis ou certificat d’urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur.


	
Article 3 – Définitions


			
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :


	Alignement 
	Limite entre la voirie publique et les propriétés privées ou publiques riveraines.


	Aire d’approche
	Surface nécessaire au déplacement d’une personne en fauteuil roulant.


	Aire de livraison
	Zone réservée aux manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules de livraison.


	Aire de rotation
	Surface circulaire nécessaire aux manœuvres d’une personne en fauteuil roulant pour se positionner, changer de direction ou pivoter.


	Aire de transfert
	Surface nécessaire au transfert d’une personne en fauteuil roulant sur un équipement, tel qu’un lit, une toilette ou une baignoire. 


	Albédo 
	Indice de réfléchissement d'une surface permettant de mesurer sa capacité à renvoyer l'énergie solaire incidente. Il varie entre 0 (aucune réflexion) et 1 (réflexion totale). 


	Ambiance acoustique
	Niveau moyen d'exposition au bruit. L'ambiance acoustique est mesurée par l'indicateur Lden qui représente le niveau de bruit annuel moyen sur une période de 24h, calculé à partir des niveaux de bruit moyens des périodes suivantes : journée (07h-19h), soirée (19h-23h) et nuit (23h-07h). 


	Annexe 
	Bâtiment présentant un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal, en contact ou non avec celle-ci.


	Antenne
	Dispositif d’émission et/ou de réception des ondes électromagnétiques, notamment les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile.


	Arbre à haute tige 
	Arbre dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4 m de hauteur.


	Arbre de troisième grandeur
	Arbre dont la taille adulte atteint une hauteur entre 10 m et 15 m.


	Armoire technique
	Boîte contenant des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement d’une installation d’utilité publique, telle que l’armoire d’un concessionnaire.


	Auvent 
	Elément de couverture fixe ou mobile en saillie sur la façade d’un bâtiment. 


	Bâche de chantier
	Bâche nécessaire à la protection ou à la sécurité des passants lors de travaux effectués sur un bâtiment et ne dépassant pas l’emprise du chantier.


	Baie 
	Ouverture dans l’enveloppe d’un bâtiment. 


	Balcon
	[bookmark: _Hlk158824208]Plate-forme en saillie sur la façade d’un bâtiment, munie d’un garde-corps et placée devant une ou plusieurs baies.


	[bookmark: _Hlk158836286]Bâtiment environnant
	[bookmark: _Hlk158814614]Bâtiment situé à proximité du terrain concerné.


	Bâtiment existant
	Bâtiment déjà érigé avant que des actes et travaux supplémentaires ne soient entrepris.

	Bâtiment isolé
	[bookmark: _Hlk158814737]Bâtiment dont aucun des murs n’est situé sur ou contre une limite mitoyenne.


	Bâtiment mitoyen
	[bookmark: _Hlk158814498]Bâtiment dont un mur au moins est situé sur ou contre une limite mitoyenne.


	Bâtiment nouveau
	Bâtiment à ériger sur un terrain non bâti ou la partie non bâtie d'un terrain et qui ne présente aucun lien structurel avec un bâtiment existant.


	Bâtiment voisin
	Bâtiment situé sur un terrain voisin au terrain concerné.


	Biotope urbain
	Structure naturelle ou artificielle présentant des conditions physiques, biologiques ou écologiques homogènes, permettant d’accueillir une biodiversité et des communautés particulières de flore, de faune, de fonge ou de micro-organismes, en assurant une fonction de relais, de gîte, de corridor, d’abri, de provision de ressources alimentaires ou de nidification pour ces espèces.


	Câbles, conduites et canalisations
	Toute infrastructure destinée au transit, au transport, à la transmission ou à la distribution de substances solides, liquides ou gazeuses, d'énergie, de fluide ou d'informations.


	Câbles et conduites de transport
	Câbles et conduites destinés au transport d’énergie ou de fluide entre quartiers et cabines moyenne tension, par opposition aux câbles et conduites de distribution, destinés à l’alimentation locale des immeubles.
-Gaz : conduites moyenne pression et haute pression.
-Electricité :  câbles haute tension.
-Eau potable : conduites de répartition et d’adduction (diamètre égale ou supérieure à 400 mm).


	Citerne de récupération des eaux pluviales
	Citerne dont la fonction essentielle est le stockage des eaux pluviales en vue de leur réutilisation.


	Construction fermée
	Bâtiment comportant un ou plusieurs locaux fermés et accessibles aux personnes.


	Contexte environnant
	Ensemble des éléments bâtis et non bâtis constituant le cadre de référence existant situés à proximité d'un bâtiment. 


	Convertibilité

	Capacité technique, pour un bâtiment, de recevoir une autre destination que sa destination actuelle.


	Dispositif de production d’énergie à partir d’énergie renouvelable
	Système ou équipement conçu pour générer de l’énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, telle que de l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.


	Dispositif d’accroche  sécurisé pour vélos

	[bookmark: _Hlk158815721]Arceau ancrés dans le sol et permettant la fixation sécurisée des vélos. 

	[bookmark: _Hlk156812670]Dispositif d’information 
	Support et son message fournissant une information au public, à l’exclusion de la publicité, de l’enseigne, des avis officiels, de l’affichage des autorisations administratives, de la signalisation routière et de la signalisation des voiries et des lieux touristiques, des affichages accompagnant l’organisation des élections en Belgique, du panneau de chantier et du panneau immobilier. 


	Double orientation
	Propriété d’un logement disposant de baies vitrées dans au moins deux façades ou versants de toiture d’orientation différente.


	Eaux usées
	Eaux qui ont été affectées à un usage domestique ou industriel et qui sont généralement chargées d’impuretés liées à leur usage au sein d’un bâtiment.


	Emprise d’un bâtiment
	Superficie au sol, calculée en projection horizontale sur le terrain, occupée et/ou surplombée par des volumes fermés en sous-sol et/ou hors-sol. 


	Enseigne
	[bookmark: _Hlk158815986][bookmark: _Hlk158031207]Message apposé sur un bâtiment et relatif à une activité qui s’y exerce, ainsi que son support. Ne peut être assimilée à une enseigne une mention profitant à des tiers, telle que l’indication d’une marque ou de leurs produits.


	Enseigne éclairée
	Enseigne qui reçoit un éclairage qu’elle ne produit pas elle-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence.


	[bookmark: _Hlk156812714]Enseigne événementielle
	Enseigne à caractère éphémère liée à un événement.


	Enseigne lumineuse 
	Enseigne constituée en tout ou en partie par une ou plusieurs sources lumineuses.


	Espace habitable
	Espace d’un bâtiment destiné au séjour prolongé des personnes, tel qu’un séjour, une chambre, une cuisine, un bureau ou un atelier.


	Espace non habitable
	Espace d’un bâtiment destiné au séjour temporaire des personnes, tel qu’un couloir, une toilette, une salle d’eau, un local ou espace de rangement, un garage, une salle de réunion ou un vestiaire.


	Espace ouvert
	Espace non bâti hors-sol.


	Espace ouvert privé
	Espace ouvert qui n’appartient pas à l’espace ouvert public.


	Espace ouvert public
	Espace ouvert constitué des voiries publiques et des espaces verts accessibles au public.


	Espace vert accessible au public
	Espace ouvert majoritairement verdurisé et accessible au public. 



	Etablissement d’hébergement collectif
	Unité d’occupation appartenant à une personne morale de droit public ou à une personne exerçant une mission de service public et offrant des possibilités de séjour collectif, tels que les pensionnats, les établissements d’hébergement temporaire à caractère social, à l’exception du logement étudiant.


	Extension d’un bâtiment existant
	Partie nouvelle d’un bâtiment existant résultant d’une modification de son gabarit ou de son implantation, telle qu’un étage ou une aile supplémentaire ou de l'agrandissement d'un volume existant.


	Façade calme
	Façade dont la valeur Lden à 4 m au-dessus du sol et 2 m à l'avant de la façade est, pour le bruit émis par une source spécifique, inférieure de plus de 20 dB par rapport à la valeur Lden mesurée pour la façade la plus exposée au bruit. 


	Front de bâtisse
	Plan principal formé par l’ensemble des façades avant des bâtiments, qui peut être dressé en recul par rapport à l’alignement.


	Garde-corps légers
	Elément placé sur une toiture, une terrasse, un balcon ou tout autre surface en hauteur et ayant pour objectif d'éviter toute chute accidentelle et composé d’éléments fins et de matériaux totalement ou partiellement transparents ou ajourés.


	Gestion intégrée des eaux pluviales
	[bookmark: _Hlk158821712]Gestion des eaux pluviales au plus proche de leur point de chute, évitant tout rejet dans les réseaux hydrographique, séparatif ou d’égouts ou dans d’autres espaces ouverts, grâce à des mécanismes assurant la temporisation de ces eaux, et leur infiltration, évaporation et/ou évapotranspiration.


	Ilot de chaleur
	Effet de dôme thermique propre aux situations urbaines denses et causé notamment par l’accumulation de chaleur sur les constructions et les espaces minéralisés, créant un microclimat dans lequel les températures sont significativement plus élevées qu’ailleurs.
 

	Immeuble collectif
	Immeuble accueillant plusieurs unités d’occupation.


	Immeuble individuel
	Immeuble accueillant une seule unité d’occupation.


	Inclusion  
	Processus visant, par l’adaptation des techniques d’aménagement et de construction, à permettre à toute personne de participer pleinement à la vie sociale dans le respect du principe d’égalité et indépendamment de sa situation (âge, handicap, origine, situation socio-économique, genre…).


	Infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur du bâtiment
	Infrastructure physique ou installations situées au niveau des locaux de l'utilisateur final, y compris dans les éléments en copropriété, destinées à accueillir des réseaux d'accès filaires ou sans fil, lorsque ces réseaux permettent de fournir des services de communications électroniques à haut débit et de raccorder le point d'accès de l'immeuble collectif au point de terminaison du réseau.


	Installations sensibles (au risque d’inondation)
	Installations présentant des risques de sécurité en cas d’inondation, telles qu’un serveur informatique, une chaudière, un générateur de secours ou un transformateur électrique.


	Ligne guide artificielle
	Signalétique podotactile apposée ou incorporée au sol pour permettre aux personnes déficientes visuelles de s’orienter de manière autonome dans l’espace public ou dans les bâtiments. Cette signalétique présente des stries placées dans le sens du cheminement, en léger relief, détectables au pied ou à la canne et est de couleur contrastée par rapport au revêtement environnant. La ligne guide artificielle et son environnement immédiat sont libres de tout obstacle. Les changements de direction sont matérialisés par une dalle souple.


	Ligne guide naturelle
	Ensemble de repères permettant aux personnes déficientes visuelles de s’orienter de manière autonome dans l’espace public ou dans les bâtiments. Ces repères sont constitués d'éléments de terrain naturels et continus, par exemple des façades, des murs, des bordures, une balustrade avec une lisse continue placée à 10 cm maximum du sol, un caniveau ou un contraste de couleur et de matière.


	Limite mitoyenne
	Limite séparant deux propriétés.


	Logement
	[bookmark: _Hlk158822735]Unité d’occupation destinée à l’habitation, réunissant les fonctions de sommeil, de séjour, de préparation et de prise des repas et d’hygiène, à l’exclusion des maisons de repos, des établissements d’hébergement collectif, en ce compris les établissements d’hébergement temporaire à caractère social, et des établissements hôteliers. 


	Logement adaptable
	Logement qui peut être aisément adapté aux besoins spécifiques d’une personne à mobilité réduite via l’installation d’équipements tels que des barres d’appuis et sièges, de manière à lui permettre d’y circuler et d’en utiliser toutes les fonctions de manière autonome. 


	Logement adapté
	Logement répondant aux besoins spécifiques d’une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d’y circuler et d’en utiliser toutes les fonctions de manière autonome. 


	[bookmark: _Hlk146187190]Logement coliving
	Logement destiné à plusieurs personnes qui y disposent d'un ou de plusieurs locaux privatifs de jouissance exclusive et de locaux ou espaces communs collectifs, loué par un bailleur non-occupant pour une durée minimale de trois mois à chaque locataire individuellement et qui s’accompagne de prestations de services au profit des locataires. 
Sont exclus les logements soumis au régime de la colocation et les habitats solidaires au sens du Code bruxellois du Logement, les logements étudiants collectifs, les maisons de repos et les établissements d'hébergement collectifs.


	Logement étudiant
	Logement destiné exclusivement à un ou plusieurs étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une commission d'examen d'un jury central. 


	Logement étudiant collectif
	Logement destiné exclusivement à plusieurs étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une commission d'examen d'un jury central et qui y disposent d'un ou de plusieurs locaux privatifs de jouissance exclusive ainsi que d'espaces et/ou locaux communs collectifs.


	Logement ordinaire
	Logement à l’exclusion des logements coliving et des logements étudiants.


	Loggia
	[bookmark: _Hlk158824231][bookmark: _Hlk158731020]Balcon couvert en retrait par rapport à la façade.


	Lucarne 
	[bookmark: _Hlk158824260]Ouvrage construit en saillie sur le plan d’une toiture inclinée permettant la ventilation et l’éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical.


	Mobilier urbain et de service
	Ensemble des objets ou dispositifs, ancrés ou posés sur le sol ou le bâtiment, fournissant des services ou commodités, tels que le mobilier de repos, les objets contribuant à la propreté ou à la gestion des déchets, les dispositifs d’information et de communication, les dispositifs liés aux transports publics, les dispositifs d’éclairage ou de distribution d’eau ou d’énergie, les objets ou dispositifs servant à la détente ou encore les objets ou dispositions liés à la circulation des véhicules ou à la limitation de celle-ci. Constituent, en particulier, du mobilier urbain, notamment les objets ou dispositifs situés en espace ouvert public comme les bancs, banquettes, sièges, tables, poubelles, toilettes publiques, tables d’orientation, lampadaires, jeux pour enfants, potelets, dispositifs d’accroche pour vélos, abris de transport en commun, bornes de chargement, fontaines d’eau, abris de transport en commun ou armoires techniques. Constituent, en particulier, du mobilier de service, notamment les équipements destinés à faciliter des actions et interactions spécifiques ou à fournir des services pratiques et utilitaires, tels que les sonnettes de porte, claviers des ascenseurs, distributeurs de billets de banque, boîtes aux lettres ou parlophones.


	Mode de déplacement actifs
	Mode de déplacement qui utilise au moins partiellement la force physique directe.


	Mur acrotère
	Mur situé au-dessus du niveau de la toiture plate accessible ou non et destiné à constituer des rebords ou des garde-corps.


	Mur pignon
	[bookmark: _Hlk158901837]Mur latéral d’un bâtiment sur ou contre la limite mitoyenne.


	Oriel
	[bookmark: _Hlk158824337]Avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur d’un ou de plusieurs niveaux.


	Panneau de chantier 
	[bookmark: _Hlk158038657]Panneau érigé dans l’emprise du chantier donnant des informations relatives au maître de l’ouvrage, à l’architecte et aux principaux corps de métier ou sous-traitants employés à cette construction. Ils peuvent aussi comporter des informations relatives au projet urbanistique en cours sur le terrain ou en lien avec l’activité culturelle ou d’intérêt public du bâtiment concerné par les travaux.


	Panneau immobilier
	Panneau destiné à annoncer des opérations immobilières (lotissements, ventes, locations, constructions…) concernant le bien sur lequel il se trouve.


	Personnes en situation de handicap
	[bookmark: _Hlk158811540]Personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles et pouvant, le cas échéant, être des personnes à mobilité réduite. Sont assimilées des personnes en situation de handicap, les personnes à mobilité réduite gênées dans leurs mouvements en raison de leur taille ou de leur état, ainsi qu’en raison des appareils ou instruments auxquels elles doivent recourir pour se déplacer. 
 

	Pleine terre
	Zone libre de toute construction, y compris en sous-sol, ainsi que de tout revêtement.


	Point d'accès  
	Point physique situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble, accessible aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics, qui permet le raccordement à l'infrastructure physique adaptée au haut débit à l'intérieur de l'immeuble.


	[bookmark: _Hlk158837845]Point de terminaison du réseau
	Point physique situé à l’intérieur de l’unité d’occupation, par lequel un utilisateur final accède à un réseau de communications électroniques public.


	Principe du zéro rejet

	Principe selon lequel le système de gestion intégrée des eaux pluviales est dimensionné pour une pluie centennale, c’est-à-dire, un événement pluvieux qui a une chance sur cent de se produire chaque année ou qui se produit statistiquement en moyenne une fois tous les cent ans. Le dimensionnement pour tamponner une pluie centennale se calcule selon la méthode des pluies qui se base sur les superficies et perméabilité des surfaces d’infiltration ou sur base d’une valeur par défaut de 60 litres/m² en 4heures.


	Profil mitoyen
	[bookmark: _Hlk158902221]Profil construit sur ou contre la limite mitoyenne.


	[bookmark: _Hlk156812689]Publicité
	Message destiné à promouvoir la vente de biens ou de services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité économique, ainsi que son support. Les enseignes, les panneaux immobiliers, les panneaux de chantier et les annonces de vente publique ne sont pas de la publicité.


	Publicité associée à l’enseigne
	Publicité axée sur un bien ou un service distribué ou presté par l’occupant de l’immeuble et qui n’est pas susceptible d’être modifiée pendant la durée du permis.


	Publicité éclairée
	Publicité qui reçoit un éclairage qu’elle ne produit pas elle-même, notamment les publicités éclairées par projection ou par transparence.


	[bookmark: _Hlk156812609]Publicité événementielle 
	Publicité à caractère éphémère liée à un événement et dont au maximum 1/7e de la surface est réservée aux annonceurs parrainant cet événement.


	Publicité lumineuse
	Publicité constituée en tout ou en partie par une ou plusieurs sources lumineuses.


	Revêtement d’éveil à la vigilance
	Signalétique podotactile apposée ou incorporée au sol, constituée de plots détectables au pied, à la canne et visuellement, permettant aux personnes déficientes visuelles d’identifier la présence d’un danger tel qu’une traversée piétonne, un escalier, un quai de transport ou un mobilier en saillie. 


	Revêtement perméable
	Revêtement constitué de matériaux formant une couche poreuse, soit par leur structure propre, soit par leur mode d'assemblage, qui permettent l’infiltration des eaux pluviales et le ralentissement de l'eau de ruissellement. 


	Revêtement plane
	Revêtement continu dont les différences de niveaux sont inférieures à 5 mm. 


	Scénographie urbaine
	Ensemble des éléments bâtis et non bâtis qui structurent et constituent par leur ensemble un paysage urbain et ce depuis les vues courtes à l’échelle locale de la rue et du quartier jusqu’aux vues longues à l’échelle urbaine.


	Sol de qualité
	Sol qui présente des qualités pédologiques et écologiques permettant le développement de la faune et de la flore, des qualités agronomiques pour la culture maraîchère et/ou des qualités hydrogéologiques pour l’infiltration des eaux. 


	[bookmark: _Hlk158838510]Strate végétale

	Un niveau d'étagement vertical d'un peuplement végétal, chacun étant caractérisé par un microclimat et une faune spécifique


	Studio
	Logement qui ne dispose pas d'une pièce séparée pour la chambre à coucher. 


	Substrat végétalisé
	Couche de matière minérale et organique permettant le développement de la végétation.
 

	[bookmark: _Hlk116318336][bookmark: _Hlk116318449]Superficie nette 
	Surface d’un espace libre au sol, offrant une hauteur sous plafond d'au moins 1,50 m dans les espaces situés sous le versant d’une toiture et de 2,20 m dans les autres espaces. 


	[bookmark: _Hlk116318211]Superficie utile 
	Surface mesurée entre le nu intérieur des murs extérieurs de l’unité d’occupation, offrant une hauteur sous plafond d’au moins 1,50 m dans les espaces situés sous le versant d’une toiture et de 2,20 m dans les autres espaces. Elle comprend les surfaces occupées par les cloisons et les murs intérieurs de l’unité d’occupation, les corps de cheminée, etc. Elle exclut les gaines et techniques communes du bâtiment qui traversent l’unité d’occupation ainsi que la surface des balcons, des loggias et des terrasses. 


	Surface nette éclairante
	Somme des surfaces des vitrages laissant pénétrer la lumière extérieure, non comptées les parties non éclairantes de la baie telles que les châssis ou les parties pleines. 


	Terrain
	Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire.


	Terrain d’angle
	Terrain se trouvant à l’intersection de deux voiries.


	Terrain traversant
	Terrain délimité par des voiries qui ne se croisent pas au droit du terrain.


	Terrain voisin
	Le ou les terrains contigus au terrain concerné.


	[bookmark: _Hlk158835823]Toiture plate ou de faible pente
	Toiture présentant une pente inférieure à 20%.



	Toiture verte
	Toiture recouverte de végétation et des éléments nécessaires au développement de celle-ci, tels que le drainage et le substrat.


	Travaux structurels importants

	Travaux portant sur l’ossature du bâtiment ou sur des éléments participant à sa stabilité, tels que la charpente et les murs porteurs.


	Typologie de logement
	Classification des logements se distinguant sur la base du nombre de chambres dans le logement.


	Unité d’occupation
	Ensemble de espaces et locaux formant une unité autonome du point de vue de son fonctionnement ou de l’activité qui y est exercée, quelle que soit sa destination ou utilisation, tel qu’une maison unifamiliale, un appartement dans un immeuble collectif, le ou les locaux accueillant une activité industrielle, les bureaux d’une administration, un commerce indépendant ou une cellule commerciale dans un centre commercial. 


	Unité d’occupation nouvelle
	Unité d’occupation créée dans un bâtiment nouveau, dans l’extension d’un bâtiment existant, résultant de la modification du nombre d’unités d’occupation existantes dans un bâtiment existant, de la modification de la destination de l’unité d’occupation existante ou de la modification de son utilisation soumise à permis d’urbanisme.


	Unité typo-morphologique
	Ensemble de bâtiments partageant des caractéristiques communes du point de vue de leur implantation et gabarits.


	Ventilation du tissu urbain
	La circulation et le renouvellement de l'air ambiant dans un espace ouvert


	Voie de circulation piétonne
	Partie de l’espace ouvert public consacrée au cheminement des piétons.


	Zone de recul
	Espace ouvert situé entre la façade avant du bâtiment et l’alignement.




