	
TITEL I: OPEN RUIMTE


	
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN


	
Artikel 1 – Doelstellingen


	
[bookmark: _Hlk109652473]§ 1. De open ruimte wordt op een zodanige manier landschappelijk en groen ingericht dat ze de volgende functies kan vervullen:

1. sociale functie;
2. verplaatsingsfunctie;
3. milieufunctie.

[bookmark: _Hlk155391717]§ 2. In het kader van de sociale functie is de inrichting van de open ruimte gericht op de volgende doelstellingen:

· zorgen voor inclusie, de levenskwaliteit verbeteren, de sociale verbondenheid en interactie vergroten en het isolement en het onveiligheidsgevoel bestrijden;
· evenwichtige en genderneutrale plaatsen creëren waar mensen kunnen leven, verblijven, zich ontspannen, elkaar ontmoeten, nieuwe energie opdoen en aan recreatie kunnen doen;
· gedrag voor een gezond leven bevorderen, met name door de toegang tot groene ruimtes en ruimtes voor sport en spel in de openlucht.

§ 3. In het kader van de verplaatsingsfunctie is de inrichting van de open ruimte gericht op de volgende doelstellingen:

· universele toegankelijkheid verzekeren;
· vlotte, veilige en comfortabele verplaatsingen van de verschillende gebruikerscategorieën mogelijk maken;
· de actieve verplaatsingswijzen bevorderen;
· het verkeer van het openbaar vervoer bevorderen;
· de stroom en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer rustiger maken;
· de samenhang, leesbaarheid en gebruikscompatibiliteit van de verschillende netwerken verzekeren aan de hand van de multimodale specialisatie van de wegen;
· het parkeren van motorvoertuigen rationaliseren.
 
§ 4. In het kader van de milieufunctie is de inrichting van de open ruimte gericht op de volgende doelstellingen:

· bijdragen aan de continuïteit van de natuurlijke en seminatuurlijke habitats en de landschappen;
· de bodemondoorlaatbaarheid minimaliseren en de bodemdoorlaatbaarheid maximaliseren;
· een koeltenetwerk tot stand brengen en het verschijnsel van hitte-eilanden bestrijden;
· zorgen voor geïntegreerd regenwaterbeheer en overstromingen bestrijden;
· bijdragen aan de ontwikkeling en de opwaardering van de biodiversiteit; 
· bijdragen aan de verbetering van de water- en bodemkwaliteit en de verontreiniging daarvan tegengaan;
· de bronnen en negatieve gevolgen van luchtvervuiling in de stedelijke omgeving verminderen;
· het lichtraster harmoniseren en de bronnen voor licht- en visuele verontreiniging beperken;
· akoestisch en trillingscomfort bieden en de bron van geluidshinder beperken;
· de duurzaamheid en circulariteit van de open ruimtes bevorderen;
· de recuperatie van materialen en het gebruik van duurzame materialen bevorderen.

§ 5. De inrichting van de open ruimte verzekert een evenwicht tussen de functies vermeld in paragraaf 1, rekening houdend met het openbare of private karakter en de afmetingen van de open ruimte, de natuurlijke en stedenbouwkundige kenmerken ervan en de behoeften van de gebruikerscategorieën.

§ 6. De inrichting van de open ruimte draagt bij aan de verankering van cultuur, identiteit en erfgoed. 

Hiertoe is zij gericht op de volgende doelstellingen:

· de stad verfraaien en bijdragen tot het behoud, de verbetering of de creatie van de erfgoed-, symbolische en stedenbouwkundige kwaliteit van de stedelijke vormgeving;
· stadsgezichten respecteren en tot hun recht laten komen;
· de stedenbouwkundige composities en tracés en de structurerende ruimtes respecteren en tot hun recht laten komen;
· de plaats voor reclame rationaliseren; 
· stads- en dienstmeubilair in de openbare open ruimte rationaliseren en voor verschillende functies gebruiken;
· het gebruik van licht rationaliseren op basis van functionaliteit, veiligheid, comfort en opwaardering van het bouwkundig en stedenbouwkundig erfgoed.


	
Artikel 2 – Toepassingsgebied


	
§ 1. De bepalingen van hoofdstuk 1 zijn van toepassing op alle handelingen en werken met betrekking tot de openbare of private open ruimte. 

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk 2 zijn van toepassing op alle handelingen en werken met betrekking tot de openbare open ruimte.

Evenwel: 

1° de bepalingen zijn niet van toepassing op handelingen en werken met betrekking tot snelwegen, ondergrondse wegen, bevaarbare waterwegen en spoorwegen;
2° de artikelen 5, 6, 8, 11, 12, § 3, 13, § 7, 14, § 2, 17, §§ 1 en 3, 18 en 19 zijn niet van toepassing op gerichte ingrepen. Zij mogen de bestaande toestand evenwel niet verergeren in het licht van die artikelen. 
3° De artikelen 23 tot 27 zijn niet van toepassing op reclame bedoeld door andere wettelijke of regelgevende bepalingen.

§ 3. Onder voorbehoud van de bepalingen die hun toepassingsgebied tot bepaalde gebouwen en bepaalde handelingen en werken beperken, zijn de bepalingen van hoofdstuk 3 van toepassing op alle handelingen en werken met betrekking tot de private open ruimte. 


	
Artikel 3 – Verbinding van de open ruimtes


	
De verbinding van openbare en/of private open ruimtes wordt nagestreefd:

1° bovengronds, via de continuïteit van:
a) beplanting en landschap;
b) de open uitzichten en stadsgezichten;
c) de publiek toegankelijke wegen voor actieve verplaatsingswijzen;

2° ondergronds, via de continuïteit van volle grond.


	
HOOFDSTUK 2: OPENBARE OPEN RUIMTE


	
Afdeling 1: Algemeen


	
Artikel 4 – Inrichting van de openbare open ruimte


	
De openbare open ruimte wordt ingericht om:

1° flexibel te kunnen worden gebruikt en gemakkelijk te kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften; 
2° de leesbaarheid en de eenvoud van deze ruimte te verzekeren;
3° aan het veiligheidsgevoel bij te dragen;
4° inclusief en aangepast te zijn aan ieders behoeften; 
5° voor de continuïteit van de verhardingen te zorgen en het aantal materialen te beperken; 
6° eenvoudig onderhoud en makkelijke reiniging van die ruimte mogelijk te maken. 


	
Artikel 5 – Verdeling van het gebruik van de openbare weg


	
Op de openbare weg wordt de oppervlakte van de openbare open ruimte bestemd voor de sociale en milieufunctie, de actieve verplaatsingswijze en het openbaar vervoer gemaximaliseerd, rekening houdend met de context en de multimodale specialisatie van de wegen.


	
Artikel 6 – Kabels, buizen en leidingen


	
Als de handelingen en werken voor de inrichting van de openbare open ruimte de funderingen van de openbare weg raken, voldoen de kabels, buizen en leidingen, met uitzondering van kabels en leidingen voor transport, riolering, warmtenetten en voorzieningen voor geïntegreerd regenwaterbeheer, aan de volgende voorwaarden:

1° ze worden ondergronds gebundeld, bij voorkeur onder de voetgangersweg;
2° ze worden in een leidingenkanaal, goot of technische galerij geplaatst, op een passende afstand van elkaar;

de leidingenkanalen, goten en technische galerijen worden voorzien van voldoende aftakdozen of segmentatiegaten en inspectieputten. Die inspectieputten worden zodanig geplaatst dat een latere interventie op de netwerken geen opening aan het wegoppervlak vereist. Ze mogen het comfort van de openbare open ruimte niet schaden.

Ongebruikte kabels, buizen en leidingen worden weggenomen.


	
Artikel 7 – Stads- en dienstmeubilair


	
§ 1. Het stads- en dienstmeubilair wordt zodanig opgesteld dat de openbare open ruimte niet wordt verstoord en dat de circulatie van de verplaatsingswijzen niet wordt belemmerd. Het wordt in de algehele landschapsinrichting van de openbare open ruimte geïntegreerd en wordt gerationaliseerd en voor verschillende functies gebruikt. 

Als er stads- en dienstmeubilair ter beschikking wordt gesteld van het publiek, is het inclusief en toegankelijk voor personen met een handicap met inachtneming van de artikelen 20 en 21 van de bijlage.

[bookmark: _Hlk117074459]§ 2. Monofunctionele antiparkeervoorzieningen worden tot het strikte minimum beperkt. Ze beschikken over:

1° een tussenas van 1,5 m²;
2° een minimale hoogte van 1 m;
3° contrast met hun omgeving die hun zichtbaarheid verzekert.

§ 3.  De technische kasten bevinden zich bij voorkeur ondergronds. In de volgende gevallen zijn ze altijd ondergronds: 

1° aan een goed dat beschermd is of is opgenomen in de inventaris of ingeschreven op de bewaarlijst in de zin van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening; 
2° in de vrijwaringszone zoals bedoeld door artikel 228 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en, bij ontstentenis van een vrijwaringszone, in een omtrek van 50 m rond het goed dat beschermd is of ingeschreven is op de bewaarlijst;
3° op een voetgangersweg, als die minder breed dan 2 m is; 
4° voor een gevelopening.

§ 4. Naargelang de behoeften worden voldoende voorzieningen voor afvalinzameling geplaatst. 

Ze bevinden zich bij voorkeur ondergronds. Een bovengrondse voorziening kan evenwel om technische of logistieke redenen worden toegestaan.

§ 5. De voorzieningen voor de veilige bevestiging van fietsen en cargofietsen belemmeren de voornaamste voetgangersweg niet en voorzien een minimale vrije breedte van 2,50 m die wordt gemeten vanaf het uiterste punt van de beugel. 

§ 6. De oplaadpunten voor elektrische voertuigen en de parkeerautomaten bevinden zich in de parkeerstrook, behalve als ze met andere functies worden gedeeld.


	
Afdeling 2: Sociale functie


	
Artikel 8 – Comfort en inclusie


	
De openbare open ruimte beschikt over voldoende veilige rustplaatsen. Die zones zijn uitgerust met banken of andere zitmogelijkheden en zijn gebruiksvriendelijk en inclusief ontworpen.
  
Drukbezochte plaatsen beschikken over bijkomende inclusieve voorzieningen, waaronder openbare toiletten, drinkwaterfonteinen en/of speel- en ontspanningsruimtes, aangepast aan ieders behoeften.


	
Artikel 9 – Terrassen 


	
Terrassen mogen enkel uit vaste inrichtingen bestaan als de openbare open ruimte een onregelmatigheid of een aanzienlijke helling vertoont. Als ze de continuïteit van de wegen en de toegankelijkheid van de openbare open ruimte niet belemmeren, mogen die inrichtingen het volgende bevatten:

1° een terrasvloer of een gelijkaardige structuur voor zover de hoogte ervan beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitbating van het terras; 
2° een eventuele scheidingswand die niet hoger is dan 1,10 m tegenover de terrasvloer of de gelijkaardige structuur bedoeld in 1°, en die op minstens 5 m afstand ligt van voetgangers- en/of fietsersoversteekplaatsen of fietsinvoegstroken op de rijbaan en die de zichtbaarheid van dergelijke oversteekplaatsen of invoegstroken in de rijrichting van de rijbaan niet belemmert, noch de zichtbaarheid van de bestuurders van motorvoertuigen op het kruispunt belemmert. 


	
Artikel 10 – Gesloten bouwwerken


	
Op de openbare weg zijn gesloten bouwwerken verboden, met uitzondering van:

1° kleine handelszaken, zolang ze slechts één bouwlaag hebben en hun vloeroppervlakte niet groter is dan 20 m²;
2° gesloten ruimtes voor beveiligd fietsparkeren, voor zover ze slechts één bouwlaag hebben en hun vloeroppervlakte niet groter is dan 20 m²;
3° het bovengrondse gedeelte van ondergrondse infrastructuren, voor zover de vloeroppervlakte van dat bovengrondse gedeelte niet groter is dan 20 m²;
4° openbare sanitaire voorzieningen, voor zover hun vloeroppervlakte niet groter is dan 20 m²; 
5° lokalen en voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de uitbating van het openbaarvervoersnet, voor zover hun vloeroppervlakte niet groter is dan 20 m²; Indien die lokalen publiek toegankelijke sanitaire voorzieningen bevatten, mag de maximale vloeroppervlakte worden verhoogd tot 30 m²;
6° tijdelijke bouwwerken.
[bookmark: _Hlk104102952]
De gesloten bouwwerken bedoeld in het 1elid voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° ze worden in de algehele landschapsinrichting van de openbare open ruimte geïntegreerd;
2° ze tasten de erfgoed- en architectuurkwaliteiten van de gebouwen die grenzen aan de openbare open ruimte en de stadsgezichten niet aan;
3° ze moeten worden geplaatst op een gepaste afstand van de nabijgelegen gebouwen opdat hun bewoonbaarheid en desgevallend de zichtbaarheid van de activiteit die er wordt uitgeoefend er geen nadeel van ondervinden;
4° ze hinderen de circulatie van de verplaatsingswijzen niet;
5° ze bevinden zich op minstens 5 m afstand van voetgangers- en/of fietsersoversteekplaatsen of fietsinvoegstroken op de rijbaan en belemmeren noch de zichtbaarheid van die oversteekplaatsen of invoegstroken in de rijrichting van de rijbaan, noch de zichtbaarheid van de bestuurders van motorvoertuigen op het kruispunt. 


	
Afdeling 3: Verplaatsingsfunctie


	
Artikel 11 – Verdeling tussen de verplaatsingswijzen


	
De openbare open ruimte integreert de inrichtingen die nodig zijn voor een vlotte, veilige en comfortabele verplaatsing van de verschillende gebruikerscategorieën, naargelang hun specifieke kenmerken en behoeften  en aan de hand van de multimodale specialisatie van de wegen.


	
Artikels 12 – Voetgangers en aanverwanten


	
§ 1. Elke voetgangersweg zorgt ervoor dat voetgangers en aanverwanten zich vlot, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.  

Een voetgangersweg voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1° hij heeft een minimale vrije hoogte van 2,50 m;
2° hij is vrij van obstakels, veilig en correct verlicht.

§ 2. De openbare weg beschikt aan weerszijden van de rijbaan over een ingerichte voornaamste voetgangersweg, behalve als de weg wordt ingericht als ontmoetingszone of voetgangerszone met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde voorwaarden.

De voornaamste voetgangerswegen voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° zij hebben een breedte aangepast aan de voetgangersstroom en aan het profiel van de openbare weg en de multimodale specialisatie ervan. Onverminderd andere regelgevende bepalingen bedraagt de minimale vrije breedte 2 m, maar die kan worden teruggebracht tot 1,70 m ter hoogte van een vrijstaand obstakel van minder dan 0,50 m breed;
2° [bookmark: _Hlk104135516]zij zijn duidelijk, doorlopend en zonder omwegen;
3° zij hebben een vlakke, vasthechtende verharding zonder gaten, zonder scheuren van meer dan 1 cm en zonder hoogteverschillen, en hebben een dwarshelling van maximaal 2 %;
4° zij voldoen aan de toegankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 17 van de bijlage.

§ 3. Wanneer de openbare open ruimte een helling van meer dan 5 % vertoont, moet zij beschikken over minstens één voetgangersweg die is aangepast aan personen met een handicap, zo nodig door middel van een toegangshelling of lift die voldoet aan de respectievelijk in de artikelen 6 en 7 van de bijlage omschreven kenmerken. Die weg is zo rechtstreeks mogelijk.

Het 1e lid is niet van toepassing op straten. Als de straat evenwel een helling van meer dan 5 % heeft en als de plaatselijke voorwaarden dat toestaan, wordt op regelmatige afstand een vlak tussenbordes voorzien waar kan worden uitgerust.

§ 4. De voetgangersoversteekplaatsen bevinden zich in de as van het natuurlijke voetgangerstraject en de overgangen hebben geen hoogteverschillen.

Hun lengte is beperkt tot het strikt noodzakelijke door een verbreding van de voetpaden. 

Voor elke voetgangersoversteekplaats wordt vanuit de rijbaan, langs beide kanten, een open uitzicht van 5 m voorzien.


	
Artikel 13 – Fietsers en aanverwanten


	
§ 1. Elke openbare weg wordt zodanig aangelegd dat fietsers en aanverwanten zich vlot, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. 

Die aanleg gebeurt via een gescheiden fietspad, of via een op de rijbaan gemarkeerd fietspad of via een met andere verplaatsingswijzen gedeelde ruimte. 

De keuze voor de inrichting houdt rekening met de volgende criteria:

1° de fietsersstroom;
2° het profiel van de openbare weg;
3° de multimodale specialisatie van de weg; 
4° de voorgestelde verkeersmaatregelen om het gemotoriseerd verkeer rustiger te maken;
5° de veiligheid van de voetgangers ten aanzien van de fietsersstroom en van de beschikbare ruimte;
6° de veiligheid van de fietsers, rekening houdend met de snelheid en het volume van het gemotoriseerd verkeer; 
7° de plaatselijke specifieke omstandigheden.

§ 2. Het fietspad of de gedeelde ruimte beschikt over een vlakke en gripvaste verharding. 

De weg is duidelijk, recht, doorlopend, vrij van obstakels, veilig en correct verlicht. 

De overgangen en richtingswijzigingen worden met name vergemakkelijkt door de inrichting van opstelvakken bij kruispunten met verkeerslichten of het “links afslaan” voor fietsers.

§ 3. Een gescheiden fietspad heeft, met inbegrip van eventuele markeringen of het gelijkliggende gedeelte van de boordstenen, een breedte die is aangepast aan de fietsersstroom. 

Onverminderd andere regelgevende bepalingen bedraagt de minimale vrije breedte:

1° 1,80 m in het geval van een eenrichtingsfietspad;
2° 3 m in het geval van een tweerichtingsfietspad. 

Naargelang het geval kan die breedte worden beperkt tot respectievelijk 1,50 m en 2,50 m ter hoogte van een vrijstaand obstakel.

De verharding van een gescheiden fietspad is okerkleurig. 

De overgang tussen een gescheiden fietspad en de rijbaan, in de rijrichting, gebeurt zonder hoogteverschil en zonder omwegen.

§ 4. Een gemarkeerd fietspad is minstens 1,30 m breed, met inbegrip van de markering. De breedte kan tot 1,10 m worden beperkt ter hoogte van een vrijstaand obstakel.

§ 5. De in paragrafen 3 en 4 omschreven breedtes worden gemeten zonder de bufferzone en de watergoot. 

§ 6. Er wordt in een bufferzone van 0,80 m voorzien tussen het fietspad en parkeerzones. Als het fietspad niet langs een parkeerzone loopt, kan de breedte ervan tot 0,50 m worden beperkt.

§ 7. De openbare weg wordt minstens om de 300 m uitgerust met voldoende kortetermijnparkeerzones voor fietsen en aanverwanten, al naargelang de vastgestelde behoeften.

Die zones worden voorzien van voldoende voorzieningen voor de veilige bevestiging van fietsen en cargofietsen en dropzones.  


	
Artikel 14 – Openbaar vervoer


	
§ 1. De inrichting van de openbare weg die door het openbaar vervoer wordt gebruikt, zorgt voor de verbetering van zijn commerciële snelheid, regelmaat, veiligheid en leesbaarheid. Ze houdt rekening met het profiel van de multimodale specialisatie van de openbare wegen. 

§ 2. De rijbaan die door een buslijn wordt gebruikt, heeft een minimale breedte van:

1° 6,20 m als ze in beide rijrichtingen wordt gebruikt;
2° 3,10 m als het om een weg met eenrichtingsverkeer gaat. 

§ 3. De haltes van het openbaar vervoer zijn toegankelijk voor iedereen, met name voor personen met een handicap.

Ze zijn zodanig ingericht dat ze voldoen aan de in paragrafen 1 en 2 van artikel 12 bedoelde voorwaarden. 

Ze zijn uitgerust met voorzieningen die reizigers tegen slechte weersomstandigheden beschermen en die zorgen voor hun comfort en informatie. 


	
Artikel 15 – Motorvoertuigen


	
§ 1. De inrichting van de door motorvoertuigen gebruikte openbare weg leidt tot de naleving van de toegelaten snelheden en sluit aan bij de multimodale specialisatie van de wegen.

Het aandeel van de rijbaan dat wordt voorbehouden voor het verkeer van motorvoertuigen wordt tot het strikte minimum beperkt en terzelfdertijd is onbelemmerde doorgang van de hulpdiensten mogelijk en wordt de toegang tot de gebouwen die aan de openbare open ruimte grenzen verzekerd. 

De leesbaarheid van de inrichting moet duidelijk en eenvoudig zijn.

§ 2. Auto’s worden bij voorkeur buiten de openbare weg geparkeerd en het parkeren op de openbare weg wordt gerationaliseerd. 

Langs de openbare weg wordt de inrichting van de parkeerplaatsen voor auto’s bij voorkeur evenwijdig met de as van de rijbaan georganiseerd en op grond van de behoeften tot het strikte minimum beperkt. 

De inrichting van parkeerplaatsen voor auto’s is verboden:

1° schuin en loodrecht als dat de verkeersveiligheid in het gedrang brengt;
2° op minder dan 5 m van de ingangen tot publiek toegankelijke beschermde monumenten, parken, groene wandelingen, speelpleinen en onderwijs-, eredienst- en culturele voorzieningen. Er wordt evenwijdig met de rijbaan gemeten.

Als parkeergelegenheden voor auto’s krachtens een politiereglement op het wegverkeer of deze verordening verboden zijn, moet de inrichting van de openbare open ruimte dat verbod in de praktijk afdwingen. 

De parkeerplaatsen voor auto’s worden aangelegd met een doorlatende verharding of op dezelfde hoogte als het voetpad en gemarkeerd op de grond.

De minimale breedte van parkeerplaatsen voor auto’s bedraagt 2 m.

§ 3. Op de openbare weg worden parkeerplaatsen voor auto’s aangepast aan personen met een handicap ingericht op verzoek en in de onmiddellijke nabijheid van de publiek toegankelijke ingangen tot de plaats waar ze voor bestemd zijn en van de toegangen tot de voetgangerszones. 

Langs een lint voor handelskernen dat geen voetgangerszone is, zijn minstens twee parkeerplaatsen voor auto’s aangepast aan personen met een handicap. Dat aantal wordt per begonnen reeks van vijftig parkeerplaatsen voor auto’s verhoogd met een bijkomende parkeerplaats voor auto’s.


	
Afdeling 4: Milieufunctie


	
Artikel 16  – Duurzaamheid van het stads- en dienstmeubilair en van de materialen

	
De inrichting van de openbare open ruimte voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° de bestaande materialen en stads- en dienstmeubelen in de open ruimte die geschikt zijn voor hergebruik worden met het oog op hun hergebruik vastgesteld en gerecupereerd;
2° de nieuwe inrichtingen komen bij voorkeur tot stand met duurzame materialen en stads- en dienstmeubelen.


	
Artikel 17 – Vergroening en koelte


	
§ 1.  Op de openbare wegen wordt de begroeide oppervlakte in volle grond gemaximaliseerd.

Bij een nieuwe inrichting van gevel tot gevel bedraagt ze minstens:

1° 5 % van de oppervlakte van de straat, als ze minder dan 10 m breed is;
2° 10 % van de oppervlakte van de straat, als ze tussen 10 en 18 m breed is;
3° 15 % van de oppervlakte van de straat, als ze minstens 18 m breed is; 
4° 15 % van de oppervlakte van de straat, die niet in 1° tot 3° wordt bedoeld.

Als er echter een ondergrondse infrastructuur is, kunnen de oppervlaktes boven die infrastructuur die beschikken over een minimale begroeide substraatdikte van 1,20 m in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het 2e lid.

De oppervlakte in volle grond, zoals bepaald met toepassing van het 2e lid, wordt over de perimeter van de aanvraag verdeeld. 

§ 2. De bestaande zones in volle grond, vegetatielagen en bomenrijen worden zoveel mogelijk in stand gehouden, versterkt en opgewaardeerd. 

De vegetatielagen worden zo aangelegd dat de begroeiing er gezond en vlot kan groeien. 

De openbare open ruimte bevat hoogstammige bomen die voor schaduw zorgen. 

Elke boom die wordt geveld, wordt gecompenseerd door in de nabijheid minstens een boom van geschikte grootte aan te planten. 

§ 3. De inrichting van de openbare open ruimte voorkomt het ontstaan van hitte-eilanden, met name door:

1° doorlaatbare materialen met een lichte kleur, een hoge albedo en een lage warmteopslagcapaciteit te gebruiken;
2° de aanwezigheid van water als landschapselement en als bijdrage aan de verkoeling. 


	
Artikel 18 – Geïntegreerd regenwaterbeheer


	
§ 1. De inrichting van de openbare open ruimte garandeert een geïntegreerd regenwaterbeheer op de ingerichte oppervlaktes.

De systemen voor geïntegreerd regenwaterbeheer worden berekend voor een nullozing en maken bij voorkeur gebruik van begroeiing en, aan de oppervlakte, van materialen en technieken die rechtstreekse infiltratie mogelijk maken.

In geval het onmogelijk is te zorgen voor een geïntegreerd regenwaterbeheer volledig aan de oppervlakte, mag een deel van de systemen onder de openbare open ruimte gelegen zijn. 

§ 2. Als het technisch onmogelijk is om in overeenstemming met paragraaf 1 voor een geïntegreerd beheer van al het regenwater te zorgen, worden het volume en het debiet van het niet op de ingerichte oppervlaktes afgevoerde water tot een strikt minimum beperkt na buffering op de ingerichte oppervlaktes. 

In volgorde van voorrang vindt deze afvoer plaats in:

1° het hydrografische netwerk;
2° een nabijgelegen open ruimte met voldoende vertragings- of infiltratiecapaciteit;
3° een afzonderlijk netwerk;
4° de riolering.


	
Artikel 19 – Biodiversiteit


	
De inrichting van de openbare open ruimte draagt bij tot de versterking van het groene en het blauwe netwerk en tot de ontwikkeling van stadsbiotopen en landschapselementen, met name door:

1° het handhaven of creëren van kwaliteitsbodems;
2° het handhaven of creëren van biotopen en opvanggebieden voor de fauna;
3° het handhaven of creëren van voorzieningen die de circulatie van fauna mogelijk maken;
4° het aanplanten en ontwikkelen van aangepaste en gevarieerde plantensoorten.

De bijdrage aan de ontwikkeling van stadsbiotopen wordt met name beoordeeld via de berekening van de biotoopcoëfficiënt per oppervlak op schaal van de perimeter van het betrokken project en wordt gemaximaliseerd in het licht van de projectdoelstellingen.


	
Artikel 20 – Verlichting


	
De nieuwe openbare verlichtingsvoorzieningen zorgen ervoor dat alle gebruikers in de openbare open ruimte zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen. 

In geval van nieuwe inrichtingen moeten daartoe de voet- en fietspaden op de openbare weg worden uitgerust met voorzieningen die voldoende verlichten. Verlichting via de grond van een voetgangersweg is verboden. 

De nieuwe openbare verlichtingsvoorzieningen dragen ook bij tot de verbetering van de kwaliteit van de openbare open ruimte en de gebouwen, alsook tot het stadsbeeld. 

De nieuwe verlichtingsvoorzieningen worden zo gekozen en opgesteld dat ze de bewoonbaarheid van de nabijgelegen gebouwen niet hinderen, en dat ze de luchtvervuiling en verstoring van de fauna en flora beperken. 


	
Artikel 21 – Akoestisch en trillingscomfort


	
De inrichting van de openbare open ruimte biedt van optimaal akoestisch en trillingscomfort aan zowel gebruikers als omwonenden. 

Het geluid van het verkeer en van activiteiten wordt zo dicht mogelijk bij de bron tot een minimum beperkt.

Bij de keuze van inrichtingen, materialen en verharding wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

1° de bestaande erfgoed-, landschaps- en milieukwaliteiten van de rijbaan;
2° de verkeersdrukte en het soort verkeer;
3° de toegestane snelheid;
4° de bestemming van de gebouwen die aan de openbare open ruimte grenzen.


	
Afdeling 5: Reclame en informatievoorziening


	[bookmark: _Hlk105518499]
Artikel 22 – Uitsluitingszones van reclame


	
Reclame is verboden in de volgende zones van de openbare open ruimte:

1° in Natura 2000-gebied en natuur- en bosreservaten in de zin van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, evenals in een perimeter van 60 m rond die gebieden en reservaten en op de openbare wegen die langs die perimeter lopen;
2° in de publiek toegankelijke parken en de zones van groene ruimtes van het gewestelijk bestemmingsplan, evenals op de openbare wegen die eraan grenzen;
3° [bookmark: _Hlk158373884]op een goed opgenomen in de inventaris of ingeschreven op de bewaarlijst of beschermd of dat het voorwerp uitmaakt van een procedure tot bescherming of tot inschrijving op de bewaarlijst, overeenkomstig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening; 
4° in de vrijwaringszone zoals bedoeld door artikel 228 van het BWRO en, bij ontstentenis van een vrijwaringszone, in een omtrek van 50 m rond het goed dat beschermd is of ingeschreven is op de bewaarlijst;
5° op minder dan 20 m van een verkeerslicht;
6° op minder dan 20 m van een kruispunt;
7° op minder dan 5 m van een voetgangers- of fietsoversteekplaats;
8° op minder dan 20 m van publiek toegankelijke ingangen van een school of crèche.


	[bookmark: _Hlk155345047]
Artikel 23 – Algemene bepalingen met betrekking tot reclame


	
§ 1. De reclamevoorziening voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° ze brengt de zichtbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van de weg niet in het gedrang;  
2° de reclamevoorziening heeft geen uitsprong en loopt door tot op de grond; 
3° ze doet geen afbreuk aan de ontmoetingskwaliteit van de openbare open ruimte en evenmin aan de bewoonbaarheid van de nabijgelegen bouwwerken; 
4° ze maakt het voorwerp uit van een globaal kwalitatieve inrichting en van een esthetische behandeling opdat ze op harmonieuze wijze in de omliggende context past en de stadsgezichten niet verstoort;
5° de reclamevoorziening vermeldt de referenties van de vergunning waar ze het voorwerp van uitmaakt, evenals de datum waarop de vergunning werd afgegeven en waarop ze verstrijkt.

§ 2. De lichtgevende of verlichte reclame voldoet bovendien aan de volgende voorwaarden:

1° ze wordt uitgeschakeld tussen 01.00 uur en 06.00 uur, uitgezonderd wegens veiligheidsredenen;
2° ze wordt voorzien van detectoren die de lichtsterkte automatisch regelt op basis van het buitenlicht;
3° 25 % van de weergavetijd is bestemd voor evenementenreclame of reclame van openbaar nut en 100 % van de tijd is bestemd voor informatie van openbaar nut in nood- of crisissituaties;
4° ze stelt de gebruikers van de openbare weg niet bloot aan:
a) beelden die tot verwarring met de verkeerstekens kunnen leiden;
b) video’s, beelden of boodschappen die met tussenpozen of in sequentie worden uitgezonden;
c) boodschappen die minder dan 6 seconden worden weergegeven;
d) boodschappen die tot interactie in realtime aansporen, behalve in geval van informatie van openbaar nut.

Lichtreclame is verboden in lichttransitiezones.


	
Artikel 24 – Reclame die geen evenementenreclame is


	
§ 1. Alleen de volgende reclame die geen evenementenreclame is, kan worden toegelaten in de openbare open ruimte.

1° reclame aan een bus- of tramhokje, aan de metro- of premetrotoegang in het kader van een door de gemeente of het gewest globaal opgevat beleid; 
2° reclame op werfafsluitingen.

§ 2. Onverminderd artikel 22 voldoet reclame aan een bus- of tramhokje of aan de metro- of premetrotoegang aan de volgende voorwaarden:

1° aan een bus- of tramhokje of aan de metro- of premetrotoegang mag er slechts een enkele reclamevoorziening worden geplaatst;
2° de reclamevoorziening wordt bij voorkeur geïntegreerd in het bus- of tramhokje of aan het hekwerk van de metro- of premetrotoegang. Wanneer het met toepassing van deze verordening niet mogelijk isA de reclamevoorziening te integreren, wordt die dicht bij het bus- of tramhokje of de metro- of premetrotoegang in kwestie geplaatst.
3° de reclamevoorziening wordt beperkt tot twee aanplakzijden met een oppervlakte van maximaal 2 m² per eenheid.

§ 3. Onverminderd artikel 23 voldoet de reclame op werfafsluitingen aan de volgende voorwaarden:

1° ze is beperkt tot één reclamevoorziening per afsluiting per huizenblokkant; 
2° ze wordt enkel aangebracht tijdens de uitvoeringsperiode van werken waarvoor de afsluiting nodig is;
3° ze heeft een maximale oppervlakte van 20 m².

Lichtgevende of verlichte reclame is verboden op een werfafsluiting.


	
Artikel 25 – Evenementenreclame


	
Onverminderd artikel 22 wordt de voorziening voor evenementenreclame ten vroegste vijftien kalenderdagen voor de start van het evenement dat ze aankondigt, geplaatst en ten laatste acht kalenderdagen na het einde van dat evenement weggenomen, tenzij datzelfde evenement minder dan vijftien dagen later van start gaat.
 

	
Artikel 26 – Informatievoorzieningen


	
Elke informatievoorziening voldoet aan de volgende voorwaarden:
 
1° ze brengt de zichtbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van alle gebruikers van de openbare weg niet in het gedrang, met inachtneming van artikel 19 van de bijlage;  
2° ze doet geen afbreuk aan de ontmoetingskwaliteit van de openbare open ruimte en evenmin aan de bewoonbaarheid van de nabijgelegen bouwwerken; 
3° ze maakt het voorwerp uit van een globaal kwalitatieve inrichting en van een esthetische behandeling opdat ze op harmonieuze wijze in haar omgeving past en de stadsgezichten niet verstoort.


	
HOOFDSTUK 3: PRIVATE OPEN RUIMTE


	
Afdeling 1: Algemeen


	
Artikel 27 – Aandeel en inrichting van de private open ruimte


	
§ 1. Minstens 50 % van de oppervlakte van het terrein bedoeld in artikel 9, 2e lid van titel II is onbebouwd, met inbegrip van het ondergrondse deel.

In industriegebieden van het gewestelijk bestemmingsplan, en dat voor de hoofdbestemmingen van die gebieden, bedraagt de oppervlakte minstens 30 %. 

§ 2. Het terrein bedoeld in artikel 9, 1e lid van titel II is onbebouwd, met inbegrip van het ondergrondse deel.

1° minstens 30 % van de oppervlakte van het terrein, op een diepte van minder dan 37 m;
2° minstens 70 % van de oppervlakte van het terrein, op een diepte van meer dan 37 m;

De diepte van 37 m bedoeld in het 1e lid wordt loodrecht gemeten vanaf de rooilijn of, desgevallend, de bouwlijn. 

In het geval van een doorlopend terrein of een hoekterrein wordt die diepte gemeten vanaf elke rooilijn of, desgevallend, vanaf de bouwlijn. Het 1e lid is niet van toepassing op hoekterreinen met een oppervlakte die kleiner is dan 200 m². In dat geval moet het aandeel van de open ruimte zo groot mogelijk zijn, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het terrein. 

[bookmark: _Hlk152581608][bookmark: _Hlk157847024]§ 3. De private open ruimtes worden bij voorkeur als een aaneengesloten ruimte ingericht en dragen bij aan het behoud of de verbetering van de continuïteit en kwaliteit van het groene en blauwe netwerk. 

§ 4. Kwaliteitsbodems van een terrein waarop een nieuw gebouw met een vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m² wordt gezet, worden zoveel mogelijk in stand gehouden en opgewaardeerd.


	
Artikel 28 – Onbebouwde terreinen


	
Elk volledig onbebouwd terrein moet aan de rooilijn of, in voorkomend geval, aan de bouwlijn worden omheind door een omheining met een minimale hoogte van 2 m, wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° het grenst aan een openbare weg;
2° ofwel is het omgeven door bebouwde terreinen, ofwel is het gelegen in een huizenblok waarin de oppervlakte van de bebouwde terreinen meer dan 75% van de oppervlakte van het huizenblok inneemt.

De omheining  maakt doorzicht B en de doorgang van fauna mogelijk.

Dit artikel is niet van toepassing op de private open ruimte die publiek toegankelijk is. 


	
Afdeling 2: Sociale functie


	
Artikel 29 – Recreatieruimte van grote gebouwen


	
Elk nieuw gebouw dat of elke bestemmingswijziging van een bestaand gebouw die betrekking heeft op een vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m², voorziet in een private open recreatieruimte op het terrein die ter beschikking staat van alle gebruikers. 

Die ruimte is met name uitgerust met recreatieve, ontspannings- of tuinbouwvoorzieningen.


	
Afdeling 3 – Verplaatsingsfunctie


	
Artikels 30 – Toegangswegen


	
Elk nieuw gebouw bevat minstens een toegangsweg voor voetgangers, zodat zij de ingang van het gebouw vanuit de openbare open ruimte eenvoudig, veilig en comfortabel kunnen bereiken.

	
Artikel 31 – Parkeerplaatsen voor motorvoertuigen


	
Nieuwe openluchtparkeerplaatsen voor voertuigen zijn verboden in de private open ruimte van terreinen die mandelige gebouwen of die vrijstaande collectieve gebouwen bevatten.

In de andere configuraties worden de nieuwe parkeerplaatsen voor motorvoertuigen die bij een gebouw horen bij voorkeur in de bebouwing geïntegreerd. Als het evenwel redelijkerwijs niet mogelijk is om de plaatsen in de bebouwing te integreren, voldoen de nieuwe openluchtparkeerplaatsen voor motorvoertuigen aan de volgende voorwaarden:

1° ze zijn uitgerust met de nodige infrastructuur voor de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen;
2° ze hebben een doorlatende verharding;
3° er worden bomen van derde grootte aangeplant in een verhouding van één boom per begonnen reeks van vier parkeerplaatsen;
4° een van de beplantingsvakken waarin het regenwater van de omliggende parkeerplaatsen wordt opgevangen is ingericht tussen de tegenover elkaar gelegen parkeerplaatsen;
5° er worden een of meerdere ruimtes voor het parkeren van fietsen voorzien, met minstens vier plaatsen voor fietsen per begonnen reeks van vijf parkeerplaatsen;
6° minstens twee parkeerplaatsen zijn toegankelijk voor personen met een handicap. Bij parkeerterreinen met meer dan vijftig plaatsen wordt dat aantal verhoogd met minstens één extra toegankelijke parkeerplaats per begonnen reeks van vijftig plaatsen. De toegankelijke parkeerplaatsen bevinden zich zo dicht mogelijk bij de toegangen. 
 

	
Artikel 32 – Fietsparkeerplaatsen


	
Nieuwe fietsparkeerplaatsen in openlucht worden in de nabijheid geplaatst van de toegangswegen of in de onmiddellijke nabijheid van de verschillende functies die in de ruimte aanwezig zijn of daardoor bediend worden en die gemakkelijk toegankelijk zijn. 

De fietsparkeerplaatsen worden zodanig geplaatst dat zij de toegangswegen en het gebruik ervan niet hinderen. 

De plaatsen mogen overdekt zijn.


	
Afdeling 4: Milieufunctie


	
Artikel 33 – Volle grond


	
§ 1. Minstens 75 % van de onbebouwde oppervlakte van het terrein is in volle grond en begroeid. 

Evenwel:

1° in de industriegebieden van het gewestelijk bestemmingsplan, en dit voor de hoofdbestemmingen van die gebieden, mag de begroeide oppervlakte in volle grond worden beperkt tot 50 % van de onbebouwde oppervlakte van het terrein;
2° voor terreinen bedoeld in artikel 9, 1e lid van titel II is minstens 90 % van de onbebouwde oppervlakte gelegen op een diepte van meer dan 37 m ten opzichte van de rooilijn of, in voorkomend geval, de bouwlijn, in volle grond en begroeid.

§ 2. Als de private open ruimte niet aaneengesloten is, is elk van die ruimtes in overeenstemming met de in de 1e paragraaf bedoelde ratio’s. 

§ 3. De achteruitbouwstrook van de mandelige gebouwen is in volle grond en begroeid. Enkel de wegen die noodzakelijk zijn voor de toegang tot de ingangen en garagepoorten kunnen als halfdoorlaatbare of ondoorlaatbare verharding worden ingericht. 

De achteruitbouwstrook van de mandelige gebouwen bevatten geen bouwwerken, uitgezonderd de voorzieningen en bouwwerken die horen bij de ingang van het gebouw en het is verboden om ze als parkeerplaats in te richten.

Beveiligde fietsparkeerplaatsen, die in voorkomend geval overdekt zijn, en voorzieningen voor energieproductie op basis van hernieuwbare energie kunnen evenwel in de achteruitbouwstrook van bestaande mandelige gebouwen worden geplaatst, op voorwaarde dat ze kwaliteitsvol in die strook worden geïntegreerd. 


	
Artikel 34 – Ondergrondse gebouwen


	
Elk nieuw uitsluitend ondergronds gebouw wordt bedekt met een begroeid substraat met een dikte van minstens 1 m.


	
Artikel 35  – Duurzaamheid van het stads- en dienstmeubilair en van de materialen

	
In geval van nieuwe gebouwen of de uitbreiding van bestaande gebouwen, die betrekking hebben op een vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m², voldoet de inrichting van de open ruimte aan de volgende voorwaarden:

1° de bestaande materialen en stads- en dienstmeubelen in de open ruimte die geschikt zijn voor hergebruik worden met het oog op hun hergebruik vastgesteld en gerecupereerd;
2° de nieuwe inrichtingen komen tot stand met duurzame materialen en stads- en dienstmeubelen.


	
Artikel 36 – Vergroening en koelte
 

	
§ 1. De private open ruimte bevat hoogstammige bomen die voor schaduw zorgen en minstens één boom van derde grootte per aangevatte schijf van 200 m² private open ruimte. 

Het 1e lid is evenwel niet van toepassing op gerichte ingrepen.

§ 2. De bomen worden zo aangeplant dat ze gezond en vlot kunnen groeien. Daarbij wordt rekening gehouden met de effecten op het zonlicht op de naastliggende gebouwen. 

Een hoogstammige boom die wordt geveld, wordt gecompenseerd door in de nabijheid minstens een boom van geschikte grootte aan te planten. Wanneer het aanplanten van een boom volgens de voorwaarden van het 1e lid echter onmogelijk is, moet de compensatie gebeuren door het aanplanten van een andere geschikte plantlaag.  

§ 3. De inrichting van de private open ruimte voorkomt het ontstaan van hitte-eilanden, met name door:

1° doorlaatbare materialen met een lichte kleur, een hoge albedo en een lage warmteopslagcapaciteit te gebruiken;
2° de aanwezigheid van water als landschapselement en als bijdrage aan de verkoeling. 


	
Artikel 37 – Geïntegreerd regenwaterbeheer


	
§ 1. De inrichting van de private open ruimte zorgt voor een geïntegreerd regenwaterbeheer op het terrein.

De systemen voor geïntegreerd regenwaterbeheer verzamelen het teveel aan water van de regenwaterputten bedoeld in artikel 7 van titel II en het afvloeiingswater van de nieuwe ondoorlaatbare oppervlakken van de open ruimte.

Die systemen worden berekend voor een nullozing en maken bij voorkeur gebruik van begroeiing en, aan de oppervlakte, van materialen en technieken die rechtstreekse infiltratie mogelijk maken.

§ 2. Als het technisch onmogelijk is om in overeenstemming met paragraaf 1 voor een geïntegreerd beheer van al het regenwater te zorgen, worden het volume en het debiet van het niet op het terrein afgevoerde water tot een strikt minimum beperkt na buffering op het terrein.

In volgorde van voorrang vindt deze afvoer plaats in:

1° het hydrografische netwerk;
2° een nabijgelegen open ruimte met voldoende vertragings- of infiltratiecapaciteit;
3° een afzonderlijk netwerk;
4° de riolering.


	
Artikel 38 – Biodiversiteit


	
De inrichting van de private open ruimte draagt bij tot de versterking van het groene en het blauwe netwerk en tot de ontwikkeling van stadsbiotopen en landschapselementen, met name door:

1° het handhaven of creëren van kwaliteitsbodems;
2° het handhaven of creëren van biotopen en opvanggebieden voor de fauna;
3° het handhaven of creëren van voorzieningen die de circulatie van fauna mogelijk maken;
4° het aanplanten en ontwikkelen van aangepaste en gevarieerde plantensoorten. 

De bijdrage aan de ontwikkeling van stadsbiotopen wordt met name beoordeeld via de berekening van de biotoopcoëfficiënt per oppervlak op schaal van het terrein en wordt gemaximaliseerd in het licht van de projectdoelstellingen.


	
Afdeling 5: Reclame en uithangborden


	
Artikel 39 – Reclame


	
Reclamevoorzieningen die zichtbaar zijn vanaf de openbare open ruimte zijn verboden.

Lichtgevende reclame die niet zichtbaar is vanaf de openbare open ruimte kan enkel worden toegelaten wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° ze wordt uitgeschakeld tussen 01.00 uur en 06.00 uur;
2° ze wordt voorzien van detectoren die de lichtsterkte automatisch regelen op basis van het buitenlicht.


	
Artikel 40 – Uithangborden 


	
De plaatsing van een uithangbord dat losstaat van het gebouw waar het bij hoort, is verboden in de private open ruimte.

Een dergelijk uithangbord kan evenwel worden toegestaan in de volgende gevallen:

1° het gebouw is niet aan de straatkant gelegen en de plaatsing van een losstaand uithangbord is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de eraan verbonden activiteit zichtbaar is vanaf de weg;
2° in het gebouw zijn verschillende activiteiten ondergebracht en de losstaande voorziening bundelt de daaraan verbonden uithangborden om er een geheel van te maken of om ze te rationaliseren.
Kan worden toegestaan: één enkel losstaand uithangbord in de hypothese vermeld in het 2e lid, 1° en één enkele draagstructuur in de hypothese vermeld in het 2e lid, 2°.

Het losstaand uithangbord of de draagstructuur die alle losstaande uithangborden groepeert voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 26, 2e lid van titel II, evenals aan de volgende voorwaarden: 

1° het uithangbord mag niet worden gecumuleerd met een in artikel 27, §§ 3 en 4, van titel II bedoeld uithangbord;
2° het is aan de grond vastgemaakt;
3° het neemt geen openbare open ruimte in en heeft geen uitsprong op de openbare open ruimte. 




