	
	
	




	
TITEL III: BINNENZIJDE VAN GEBOUWEN


	
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN


	
Artikel 1 – Doelstellingen


	
De bepalingen van deze titel streven ernaar de levenskwaliteit en de kwaliteit van de ruimtes in gebouwen te verzekeren en streven de volgende doelstellingen na:

· de flexibiliteit van het gebruik waarborgen en ervoor zorgen dat gebouwen en woonvormen in de loop van de tijd kunnen worden aangepast;
· de diversiteit van de woningen verzekeren en aanmoedigen;
· de kwaliteit van gemeenschappelijke ruimtes in collectieve gebouwen bevorderen en interacties, ontmoetingen en een gezellige sfeer aanmoedigen;
· de functionele mix van de gebouwen bevorderen en gebruiksconflicten beperken;
· voor de gezondheid en de thermische en akoestische kwaliteit van gebouwen zorgen en het energieverbruik beheersen;
· zorgen voor een optimale inclusie van alle personen in de samenleving;
· de veiligheid, het comfort en de toegankelijkheid van de gebouwen verbeteren door middel van kwaliteitsvolle inrichtingen die worden uitgevoerd met respect voor de architectuur- en erfgoedkwaliteiten van de gebouwen;
· zorgen voor een rationeel en gedeeld gebruik van de parkings;
· de actieve mobiliteit bevorderen.


	
Artikel 2 – Toepassingsgebied


	
§ 1. Met uitzondering van de artikelen 13 tot 20 en 24 tot 26 legt elke bepaling van deze titel haar toepassingsgebied vast.

De artikelen 13 tot 16 zijn van toepassing op elke nieuwe gewone woning.De artikelen 17 tot 20 zijn van toepassing op elke nieuwe colivingwoning. De artikelen 24 tot 26 zijn van toepassing op elke nieuwe studentenwoning.

Artikel 14, § 3 is evenwel van toepassing op nieuwe woningen en handelingen en werken aan bestaande woningen.

§ 2. De handelingen en werken betreffende een bestaand gebouw of een bestaande bezettingseenheid waarop de bepalingen van deze titel niet van toepassing zijn, mogen in geen geval de kwaliteit van dat gebouw of die bezettingseenheid verminderen ten aanzien van de eisen van deze titel.


	
HOOFDSTUK 2: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN


	
Artikel 3 – Afmetingen en verlichting


	
§ 1. Elke nieuwe bezettingseenheid heeft minstens één bewoonbare ruimte die ter beschikking wordt gesteld van alle bewoners.

In nieuwe gebouwen en in de uitbreiding van bestaande gebouwen voldoet elke bewoonbare ruimte aan de volgende voorwaarden:

1° een netto-oppervlakte van minstens 8 m², met uitzondering van de kamers met een minimale netto-oppervlakte van 9 m²; 
2° een voor zijn gebruik geschikte configuratie en een minimale breedte van 2,20 m;
3° een minimale vrije plafondhoogte van 2,70 m, behalve voor de ruimtes onder de dakhelling, waar de minimale vrije plafondhoogte 2,50 m over de helft van de netto-oppervlakte van de ruimte bedraagt;
4° een gevelopening die natuurlijke verlichting en een rechtstreeks uitzicht naar buiten biedt.

Nieuwe bewoonbare ruimtes in een bestaand gebouw:

1° voldoen aan de voorwaarden vermeld in het 2e lid, met uitzondering van punt 3;
2° beschikken over een minimale vrije plafondhoogte van 2,40 m. De minimale plafondhoogte voor de ruimtes onder de dakhelling bedraagt 2,40 m over de helft van de netto-oppervlakte van de ruimte.

§ 2. De minimale plafondhoogte van niet-bewoonbare ruimtes bedraagt 2,20 m. 

In bestaande gebouwen kan de vrije plafondhoogte van een niet-bewoonbare ruimte in de ondergrondse delen evenwel tot 2 m worden beperkt om de plaatsing van thermische isolatie in die ruimte mogelijk te maken.


	
Artikel 4 – Gemeenschappelijke circulatie 


	
Bij de bouw van een collectief gebouw of de verdeling van een bestaand individueel gebouw laat de gemeenschappelijke verticale en horizontale circulatie een vlotte verplaatsing toe van de open ruimte naar alle bezettingseenheden.

Daartoe:

1° wordt vanuit de gemeenschappelijke ruimtes of van buiten uit voor een afzonderlijke toegang naar alle bezettingseenheden gezorgd;
2° heeft de inkomhal van een collectief gebouw een gevelopening met een rechtstreeks uitzicht naar buiten;
3° wordt bij de bouw van een collectief gebouw met meer dan vier bouwlagen, dat gebouw uitgerust met een lift die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van de bijlage.


	
Artikel 5 – Toegang tot een buitenruimte


	
In een nieuw gebouw beschikt elke bezettingseenheid over een buitenruimte voor ontspanning waar alle bewoners toegang toe hebben. Het kan gaan om een privéruimte of een door verschillende bezettingseenheden gedeelde ruimte.

De buitenruimte heeft een oppervlakte van minstens 10 % van de nuttige oppervlakte van de bezettingseenheid. 

Als de buitenruimte onder verschillende bezettingseenheden wordt gedeeld, heeft ze een minimale oppervlakte van minstens 10 % van de som van de nuttige oppervlaktes van de bezettingseenheden die de buitenruimte delen. De buitenruimte is met name uitgerust met recreatieve, ontspannings- of tuinbouwvoorzieningen. 


	
Artikel 6 – Geluidscomfort


	
Elke nieuwe bezettingseenheid is op zo'n manier ontworpen dat:

1° de verspreiding van geluid tussen die bezettingseenheid en de naastliggende bezettingseenheden, de gemeenschappelijke circulatie en de buitenwereld wordt beperkt;
2° het geluidscomfort in de bezettingseenheid wordt verzekerd, in het bijzonder in de bewoonbare ruimtes.


	
Artikel 7 – Aansluitingen	


	
§ 1. Elke nieuwe bezettingseenheid is aangesloten op het water- en elektriciteitsnet. 

Elke bezettingseenheid beschikt over een individuele teller. Er is permanent vlotte toegang tot de tellers voor alle bewoners van het gebouw.

§ 2. Elke nieuwe bezettingseenheid is aangesloten op de openbare riolering, indien aanwezig, voor de afvoer van haar afvalwater.

In het andere geval wordt het afvalwater verwerkt door een autonoom zuiveringssysteem dat op het desbetreffende terrein is geïnstalleerd.

§ 3. Elk nieuw gebouw of elk bestaand gebouw waarvan de structuur aanzienlijk wordt gewijzigd, wordt uitgerust met een fysieke binnenhuisinfrastructuur die aangepast is aan communicatienetwerken met hoge snelheid en die tot het toegangspunt van het netwerk reikt. 

Elk collectief gebouw in een gebouw bedoeld in het 1e lid wordt uitgerust met een toegangspunt.

Deze paragraaf is niet van toepassing:

[bookmark: _Hlk158790969]1°	op beschermde gebouwen, gebouwen die ingeschreven zijn op de bewaarlijst of gebouwen die het voorwerp uitmaken van een procedure tot bescherming of tot inschrijving op de bewaarlijst, overeenkomstig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening;
2°	op militaire gebouwen of gebouwen die worden gebruikt voor de nationale veiligheid;
3° als de kosten die voortvloeien uit de uitvoering van het 1e en 2e lid duidelijk buitensporig zijn.

	
Artikel 8 – Bijbehorende lokalen


	
Elk nieuw collectief gebouw bevat:

1° een of meerdere lokalen of ruimtes voor de opslag, hantering en sortering van afval (met inbegrip van voedsel- en groenafval) of toegang tot een halfondergrondse of ondergrondse infrastructuur voor afvalinzameling;
2° een lokaal of ruimte voor de opslag van schoonmaakmateriaal voor de gemeenschappelijke ruimtes.

De afmetingen van die lokalen en ruimtes worden bepaald op basis van het aantal, de typologie en/of de nuttige oppervlakte van de bezettingseenheden in het gebouw. 

Die lokalen en ruimtes moeten voor alle bewoners van het gebouw vlot toegankelijk zijn. 

De lokalen of ruimtes voor de opslag, hantering en sortering van afval zijn zodanig gelegen dat het afval gemakkelijk naar de openbare weg kan worden afgevoerd. 


	
Artikel 9 – Overstromingsgevaar


	
Elk nieuw gebouw in een gebied met overstromingsgevaar beperkt zijn impact op de ondergrondse afvloeiing van water. 

Het gebouw is zo ontworpen dat de indringing van regenwater in het gebouw wordt vermeden, ook in geval van grote hoeveelheden afvloeiend water, door naleving van de volgende voorwaarden:

1° de drempel van de gevelopeningen wordt verhoogd op grond van de gemiddelde of hoge intensiteit van het overstromingsgevaar;
2° geen enkel bewoonbare ruimte of voor overstroming gevoelige installatie bevindt zich in de ondergrondse delen van het gebouw;
3° tot op de hoogte van de weg wordt de aansluiting op de riolering zodanig ontworpen dat het rioolwater niet kan terugvloeien naar het gebouw.


	
HOOFDSTUK 3: WONINGEN


	
Afdeling 1 – Gewone woningen


	
Onderafdeling 1 – Collectieve gebouwen


	
Artikel 10 – Mix van woningtypologie


	
Bij de bouw van een collectief gebouw met gewone woningen of wanneer verschillende gewone woningen in een bestaand gebouw worden gecreëerd, wordt in dat gebouw gezorgd voor een mix van woningtypologie A.
 

	
Artikel 11 – Aanpasbare woningen


	
Wanneer bij nieuwe collectieve gebouwen met gewone woningen of bij de creatie van verschillende gewone woningen in een bestaand gebouw de vloeroppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt, is minstens één woning per begonnen groep van tien woningen een aanpasbare woning.

In een aanpasbare woning met verschillende kamers beantwoorden minstens één kamer, een badkamer met een douche en toilet aan de voorwaarden van de bijlage.


	
Artikel 12 – Verdeling van een bestaande woning


	
In geval van de verdeling van een bestaande gewone woning, moet ten minste een van de door de verdeling tot stand gebrachte gewone woningen over minstens twee kamers beschikken.


	
Onderafdeling 2 – Bezettingseenheden


	
Artikel 13 – Afmetingen


	
§ 1. De minimale nuttige oppervlakte van een gewone woning bedraagt:

· 28 m² voor een studio;
· 50 m² voor een woning met 1 kamer;
· 65 m² voor een woning met 2 kamers;
· 80 m² voor een woning met 3 kamers;
· 100 m² voor een woning met vier kamers;
· 120 m² voor een woning met 5 kamers;

Als er meer dan 5 kamers zijn, staat de minimale nuttige oppervlakte van de woning in verhouding tot het aantal kamers.

§ 2. De netto-oppervlakte van de bewoonbare ruimtes van de gewone woning vertegenwoordigt minstens 75 % van de minimale nuttige oppervlakte van de woning bedoeld in paragraaf 1.

De afmetingen van de lokalen en ruimtes staan in verhouding tot het aantal kamers in de woning.

In een collectief gebouw bestaan de gewone woningen uit één stuk. Enkel bij de woning behorende lokalen mogen van de woning worden gescheiden door een buitenruimte of de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw.
 
§ 3. De gewone woning heeft een vlot toegankelijke private opbergruimte. 

De minimale netto-oppervlakte van die ruimte of dat lokaal bedraagt 2 m², en wordt vanaf de 3e kamer vermeerderd met 1 m² per kamer. Die minimale netto-oppervlakte wordt berekend zonder de technische elementen.


	
Artikel 14 – Oriëntatie en natuurlijke verlichting


	
§ 1. Elke gewone woning met twee of meer kamers heeft minstens een dubbele oriëntatie.

Het 1e lid is evenwel niet van toepassing op handelingen en werken die betrekking hebben op de bestemmings- of gebruikswijziging van een bestaand gebouw of een deel ervan om er gewone woningen te creëren op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
1° het aantal monogeoriënteerde woningen in het gebouw is zo laag mogelijk; 
2° die woningen genieten een open uitzicht en beschikken over een netto lichtdoorlatende oppervlakte met een hogere ratio dan de ratio vermeld in paragraaf 3.
§ 2. Monogeoriënteerde woningen zijn verboden:

1° op de benedenverdieping, wanneer natuurlijk licht afkomstig is van een gevelopening in een gevel die zich op de rooilijn bevindt;
2° aan een gevel in een zone waar het geluidsklimaat (Lden) luider is dan 65 dB.

§ 3. Nieuwe bewoonbare ruimtes worden natuurlijk verlicht.

De netto lichtdoorlatende oppervlakte bedraagt minsten een vijfde van de netto-oppervlakte van de bewoonbare ruimte. In bewoonbare ruimtes die worden verlicht door een opening in de dakhelling bedraagt de netto lichtdoorlatende oppervlakte evenwel minstens een achtste van de netto-oppervlakte van die ruimte.

De ratio’s van de netto lichtdoorlatende oppervlaktes bedoeld in het 2e lid zijn niet van toepassing voor de keuken.


	
Artikel 15 – Uitzicht


	
De belangrijkste leefruimte van elke gewone woning heeft minstens één gevelopening die een rechtstreeks uitzicht geeft naar buiten, op een hoogte van 1,20 m, gemeten vanaf de vloer. 

Dat uitzicht is vrij van obstakels over een minimale afstand van 4 m die wordt gemeten vanaf de gevelopening en biedt een rechtstreeks uitzicht op minstens twee van de volgende elementen.

1° de grond;
2° het landschap;
3° de lucht.


	
Artikel 16 – Buitenruimte


	
§ 1. Elke gewone woning beschikt over een private buitenruimte.
	
Het 1e lid is evenwel niet van toepassing op woningen die tot stand zijn gebracht door de verdeling van een bestaande woning.

§ 2. In een nieuw gebouw voldoet de buitenruimte van een woning aan de volgende voorwaarden:

1° een minimale oppervlakte van 2 m², per kamer vermeerderd met minstens 2 m² vanaf de 2e kamer tot de 5e kamer. Als er meer dan vijf kamers zijn, staat die oppervlakte in verhouding tot het aantal kamers;
2° de minimale diepte is 1,50 m.


	
Afdeling 2: Colivingwoning


	
Artikel 17 – Afmetingen


	
§ 1. De minimale nuttige oppervlakte van een colivingwoning bedraagt:

· 70 m² voor een woning met twee kamers;
· 85 m² voor een woning met drie kamers;
· 100 m² voor een woning met vier kamers;
· 120 m² voor een woning met vijf kamers;
· 160 m² voor een woning met zes kamers;
· 180 m² voor een woning met zeven kamers;
· 200 m² voor een woning met acht kamers;
· 220 m² voor een woning met negen kamers;
· 260 m² voor een woning met tien kamers;
· 280 m² voor een woning met elf kamers;
· 300 m² voor een woning met twaalf kamers;
· 320 m² voor een woning met dertien kamers;
· 340 m² voor een woning met veertien kamers;
· 360 m² voor een woning met vijftien kamers. 

Een colivingwoning mag niet meer dan vijftien kamers bevatten.

§ 2. De netto-oppervlakte van de bewoonbare ruimtes van een colivingwoning bedraagt minstens:

1° voor woningen tot vijf kamers: 75 % van de minimale nuttige oppervlakte van de woning zoals bedoeld in paragraaf 1;
2° voor woningen vanaf zes kamers: 80 % van de minimale nuttige oppervlakte van de woning zoals bedoeld in paragraaf 1;

De afmetingen van de lokalen en ruimtes staan in verhouding tot het aantal kamers in de woning.

[bookmark: _Hlk158812887]§ 4. De colivingwoning heeft per kamer een vlot toegankelijke private opbergruimte. 

De minimale netto-oppervlakte van dat lokaal of die ruimte bedraagt 2 m². Die minimale netto-oppervlakte wordt berekend zonder de technische elementen.


	
Artikel 18 – Keuken en sanitaire ruimtes


	
De afmetingen en voorzieningen van de keuken worden bepaald aan de hand van het aantal kamers. 

De colivingwoning bevat minstens één badkamer en een van de badkamer gescheiden toilet per begonnen reeks van drie kamers. 


	
Artikel 19 – Aangepaste colivingwoning


	
In de colivingwoning worden minstens één kamer, één badkamer met douche, één toilet en één private opbergruimte en alle gemeenschappelijke lokalen en ruimtes aangepast.

In een bestaand gebouw wordt de colivingwoning echter aangepast wanneer de verdiepingen met de lokalen en ruimtes bedoeld in het 1e lid toegankelijk zijn of gemakkelijk toegankelijk kunnen worden gemaakt voor personen met een beperkte mobiliteit volgens de voorwaarden vermeld in de bijlage.


	
Artikel 20 – Toepassing van de bepalingen van afdeling 1


	
De artikelen 14 tot 16 zijn van toepassing op colivingwoningen.


	
Afdeling 3: Studentenwoningen


	
Onderafdeling 1: Collectieve gebouwen of gebouwen met meer dan vijftig kamers


	
Artikel 21 – Mix van types studentenwoningen


	
Als een collectief gebouw met studentenwoningen wordt gebouwd of verschillende studentenwoningen in een bestaand gebouw worden gecreëerd, heeft het gebouw een groter aantal kamers collectieve studentenwoningen dan individuele studentenwoningen.


	
Artikel 22 – Leefruimtes en conciërgewoning


	
§ 1. Als een gebouw met een of meerdere studentenwoningen wordt gebouwd waar in totaal meer dan vijftig kamers zijn ondergebracht, bevat dat gebouw:

1° een of meerdere leefruimtes die toegankelijk zijn voor de bewoners van de kamers;
2° een woning die als conciërgewoning dienstdoet.

Het 1e lid is evenwel niet van toepassing op gebouwen die gelegen zijn op de campus van een instelling voor hoger onderwijs.

§ 2. De leefruimte bedoeld in paragraaf 1, 1e lid, 1° verschilt van de gemeenschappelijke ruimtes van de collectieve studentenwoningen vermeld in artikel 25.

Ze heeft een minimale netto-oppervlakte van 20 m² die met 0,40 m² per kamer wordt vermeerderd vanaf de tweede kamer. 

§ 3. De woning die dienstdoet als conciërgewoning bedoeld in paragraaf 1, 1e lid, 2° voldoet aan de bepalingen van afdeling 1.


	
Artikel 23 – Aangepaste studentenwoningen


	
Als een collectief gebouw met studentenwoningen wordt gebouwd of verschillende studentenwoningen in een bestaand gebouw worden gecreëerd, wordt minstens vijf procent van de individuele woningen en van de kamers van de collectieve woningen aangepast. Dat aantal wordt naar boven afgerond. 

In een collectieve studentenwoning worden minstens één kamer, één badkamer met douche en één toilet en alle gemeenschappelijke lokalen en ruimtes aangepast.

[bookmark: _Hlk158821130]In een bestaand gebouw wordt de studentenwoning echter aangepast wanneer de verdiepingen met de individuele woning of de lokalen en ruimtes van de collectieve woning bedoeld in het 2e lid toegankelijk zijn of gemakkelijk toegankelijk kunnen worden gemaakt voor personen met een beperkte mobiliteit volgens de voorwaarden vermeld in de bijlage.


	
Onderafdeling 2: Bezettingseenheid


	
Artikel 24 – Individuele studentenwoning


	
Elke individuele studentenwoning heeft een minimale nuttige oppervlakte van 22 m².


	
Artikel 25 – Collectieve studentenwoning


	
Een collectieve studentenwoning voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1°   de kamers hebben een minimale netto-oppervlakte van 12 m², zonder badkamer;
2°   de woning heeft per begonnen reeks van twaalf kamers een gemeenschappelijke leefruimte en een keuken die samen een minimale netto-oppervlakte van 8 m² hebben, vanaf de derde kamer vermeerderd met 3 m² per kamer;
3°   de woning heeft per begonnen reeks van vier kamers minstens één badkamer, een van die badkamer gescheiden toilet en een wastafel gescheiden van het toilet. 


	
Artikel 26 – Toepassing van de bepalingen van afdeling 1


	
De artikelen 14 en 15 van afdeling 1 zijn van toepassing op studentenwoningen.


	
HOOFDSTUK 4: PARKEREN EN LEVEREN


	
Artikel 27 – Fietsparkeerplaatsen


	
[bookmark: _Hlk106377987]§ 1. Het minimale aantal fietsparkeerplaatsen van nieuwe woningen is één plaats per kamer. 

Dat aantal wordt verhoogd met 25 %, afgerond naar boven, in geval van nieuwe collectieve gebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m².

§ 2. Het minimale aantal fietsparkeerplaatsen van nieuwe bezettingseenheden die bestemd zijn voor kantoren, hoogtechnologische activiteiten, activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen of geïntegreerde diensten voor ondernemingen is één plaats per begonnen reeks van 50 m² vloeroppervlakte, met een minimum van twee plaatsen per bezettingseenheid. 

§ 3. Het aantal fietsparkeerplaatsen van nieuwe bezettingseenheden bestemd voor ambachtelijke, industriële, logistieke activiteiten of activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, handelszaken, groothandelszaken, grote speciaalzaken, voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten of hotelinrichtingen, alsook nieuwe bezettingseenheden voor een rusthuis of een gebouw voor collectief wonen, met inbegrip van gebouwen voor tijdelijke opvang met sociaal karakter, wordt bepaald op basis van een gemotiveerd voorstel van de aanvrager.

Het aantal wordt op basis van de volgende criteria verantwoord:

1°   de bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
2°   het mobiliteitsprofiel van de bewoners en bezoekers;
3°   de aard van activiteit;
4°   de beschikbare alternatieven voor gedeelde mobiliteit of parkeren buiten de openbare weg in de wijk;
5°   de in het project uitgewerkte maatregelen om een duurzame mobiliteit te bevorderen.

§ 4. De fietsparkeerplaatsen die worden gecreëerd met toepassing van de paragrafen 1 tot 3 voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. ze staan ter beschikking van alle bewoners van de bezettingseenheid, met uitzondering van de in paragraaf 1, 2e lid, en paragraaf 2 bedoelde extra parkeerplaatsen, die ook ter beschikking staan van de buurtbewoners en bezoekers;
1. ze zijn gelegen in een overdekte, of tegen slechte weersomstandigheden beschermde, en beveiligde drempelvrije ruimte, afgezonderd van de andere parkeerplaatsen voor motorvoertuigen;
1. ze zijn vlot toegankelijk van en naar de openbare weg; 
1. ze beschikken over een manoeuvreerruimte waarvan de oppervlakte in verhouding staat tot het aantal en de soorten te stallen fietsen;
1. minstens 10 % van de plaatsen is geschikt voor het parkeren van cargofietsen en andere specifieke fietsen;
1. ze beschikken over geschikte voorzieningen voor de veilige bevestiging van fietsen en voldoende elektrische oplaadpunten;
1. de in paragraaf 1, 2e lid, en in paragraaf 2 bedoelde plaatsen hebben een vanaf de openbare open ruimte rechtstreekse toegang, die gescheiden is van de gemeenschappelijke circulaties van het gebouw. 

§ 5. Nieuwe gebouwen met een vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m² die niet is bestemd als woning, hebben een lokaal met douches en lockers. 

Dat lokaal ligt in de nabijheid van de fietsparkeerplaatsen.


	
Artikel 28 – Parkeerplaatsen voor motorvoertuigen


	[bookmark: _Hlk107502907]
§ 1. Het aantal parkeerplaatsen voor motorvoertuigen van een nieuwe bezettingseenheid wordt bepaald op basis van een gemotiveerd voorstel van de aanvrager.

Dat aantal wordt op basis van de volgende criteria verantwoord:

1. de bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
1. het mobiliteitsprofiel van de bewoners en bezoekers;
1. de beschikbare alternatieven voor gedeelde mobiliteit of parkeren buiten de openbare weg in de wijk;
1. de in het project uitgewerkte maatregelen om een duurzame mobiliteit te bevorderen;
1. de aard van de activiteit van de bezettingseenheden die een andere bestemming dan woningen hebben.
1. de creatie of terbeschikkingstelling van gedeelde parkeerplaatsen voor motorvoertuigen of parkeerplaatsen voor de buurtbewoners.

[bookmark: _Hlk158807100]§ 2. In de gebouwen bedoeld in artikel 2 van de bijlage voldoen minstens twee van de met toepassing van paragraaf 1 toegestane parkeerplaatsen aan de voorwaarden van artikel 10 van de bijlage.

Dat aantal wordt verhoogd met:

1. één plaats per begonnen reeks van vijftig plaatsen als het gaat om een parking met meer dan vijftig parkeerplaatsen;
1. één plaats per aangepaste of aanpasbare woning als het gaat om een collectief gebouw dat volledig of gedeeltelijk voor woningen bestemd is.

§ 3. Elke nieuwe parking heeft een toegangshelling die in het gebouw is geïntegreerd en een maximaal hellingspercentage van 5% heeft over de eerste vijf meter gemeten vanaf de rooilijn.

Nieuwe parkings met minstens tien parkeerplaatsen voor motorvoertuigen voldoen bovendien aan de volgende voorwaarden:

1. ze hebben een rechtstreekse toegang, die gescheiden is van de gemeenschappelijke circulaties van het gebouw;
1. ze zijn uitgerust met de nodige infrastructuur voor de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 


	
Artikel 29 – Levering


	§ 1. De volgende nieuwe bezettingseenheden beschikken over minstens één leveringszone, die voor bestelwagens en cargofietsen toegankelijk is:

1. eenheden bestemd voor kantoren, hoogtechnologische activiteiten, activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen of geïntegreerde diensten voor ondernemingen, waarvan de vloeroppervlakte tussen 1.000 m² en 10.000 m² bedraagt;
1. eenheden bestemd voor ambachtelijke, industriële, logistieke activiteiten, activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, handelszaken, groothandelszaken, grote speciaalzaken, voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten of hotelinrichtingen, waarvan de vloeroppervlakte tussen 500 m² en 2.000 m² bedraagt. 

§ 2. De volgende nieuwe bezettingseenheden beschikken bovendien over minstens één leveringszone, die voor vrachtwagens toegankelijk is:

1. eenheden bestemd voor kantoren, hoogtechnologische activiteiten, activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen of geïntegreerde diensten voor ondernemingen, waarvan de vloeroppervlakte meer dan 10.000 m² bedraagt;
1. eenheden bestemd voor ambachtelijke, industriële, logistieke activiteiten, activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten, handelszaken, groothandelszaken, grote speciaalzaken, voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten of hotelinrichtingen, waarvan de vloeroppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt.

§ 3. De met toepassing van de paragrafen 1 en 2 gecreëerde leveringszone bevindt zich buiten de weg en is overdekt. 

Die leveringszone heeft een minimale vrije hoogte van:

· 3 m als die zone voor bestelwagens en cargofietsen bestemd is;
· 4,30 m als die zone voor vrachtwagens bestemd is.




	
	
	



