

	
	
	




	BIJLAGE – TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN 
MET EEN HANDICAP


	
HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN	


	
Artikel 1 – Doelstellingen
  

	
Deze bijlage streeft de volgende doelstellingen na:

· zorgen voor een optimale inclusie van personen met een handicap in de samenleving door de toegankelijkheid tot de fysieke leefomgeving voor hen te verbeteren;
· de veiligheid en het comfort van personen met een handicap verzekeren door middel van kwaliteitsvolle inrichtingen die worden uitgevoerd met respect voor het omliggende stedelijke kader en de architecturale kwaliteiten van de gebouwen.


	
Artikel 2 – Toepassingsgebied


	
§ 1. Deze bijlage is van toepassing:

a) op gebouwen voor een of meerdere van de volgende functies of activiteiten, evenals op de bij die gebouwen horende private open ruimte:

1° recreatieve, toeristische en sociaal-culturele activiteiten;
2° de uitoefening van een eredienst of de uitdrukking van filosofische, religieuze en politieke ideeën;
3° rechtbanken en hun griffies, de openbare besturen en de gebouwen waar de verschillende organismen die de overheidsinstellingen vertegenwoordigen hun zittingen en raden houden;
4° instellingen voor gezondheid en medische zorgen, dierenartsen, kabinetten voor gezins- en sociale hulp of en voor geestelijke gezondheidszorg, funeraria;
5° onderwijs- of opleidingsinstellingen en opvanginstellingen of instellingen voor het collectieve verblijf van minderjarigen of leerlingen van het basis- en secundair onderwijs;
6° opvanginstellingen of instellingen voor het collectieve verblijf van bejaarden of gehandicapten, woningen waar die personen aan hun behoeftes aangepaste omkadering en/of diensten ontvangen, aangepaste woningen, met inbegrip van hun aparte opslagruimtes en de tijdelijke verblijven met een sociaal karakter;
7° instellingen en buitenruimtes voor het uitoefenen van een sport of recreatie in de openlucht;
8° strafinstellingen of instellingen voor heropvoeding;
9° hotels, winkelcentra en handelszaken, met inbegrip van de horecasector;
10° kantoren;
11° postkantoren, banken en andere financiële instellingen;
12° publiek toegankelijke parkings;
13° de gemeenschappelijke delen van collectieve gebouwen, waaronder met name de woningen, tot en met de voordeur van elke woning;
14° stations en haltes voor het openbaar vervoer, inclusief de perrons en de toegangen tot de perrons.
b) op de openbare open ruimte en de begraafplaatsen.

§ 2. Deze bijlage is van toepassing op de handelingen en werken aan nieuwe en bestaande gebouwen en open ruimte bedoeld in paragraaf 1.  

Echter, behalve in geval van een bestemmingswijziging van een bestaand gebouw of een deel ervan om er een van de functies of activiteiten vermeld in paragraaf 1 onder te brengen, zijn enkel de artikelen 3, 8, 9, 10, 11, § 1, 1° en 4°, 21, 3°, 4° en 5°, 26, § 2 en 28 van toepassing op de handelingen en werken die worden uitgevoerd aan de verdiepingen van een bestaand gebouw die niet toegankelijk zijn of niet gemakkelijk toegankelijk kunnen worden gemaakt voor personen met een beperkte mobiliteit volgens de voorwaarden vermeld in deze bijlage.

De handelingen en werken die betrekking hebben op een bestaand gebouw waar een of meerdere functies of activiteiten vermeld in paragraaf 1 zijn ondergebracht waarop de bepalingen van deze bijlage niet van toepassing zijn krachtens het 2e lid, mogen in geen enkel geval de kwaliteit van dat gebouw in het licht van deze bijlage verminderen.


	
HOOFDSTUK 2: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN


	
Artikel 3 – Signalisatie


	
§ 1. Alle signalisatie-elementen moeten zichtbaar, leesbaar en begrijpelijk zijn. 

Moeten altijd worden gesignaleerd:

1° de parkeergelegenheid die toegankelijk is voor personen met een handicap;
2° de toegangswegen en ingangen die toegankelijk zijn voor personen met een handicap bedoeld in artikel 11;
3° de loketten, de balies en het onthaal bedoeld in artikel 26;
4° de aanwezige functies;
5° de circulaties;
6° het sanitair dat toegankelijk is voor personen met een handicap;
7° de evacuatieroutes die toegankelijk zijn voor personen met een handicap.

§ 2. Onverminderd de gevallen waarin de andere bepalingen van deze bijlage van toepassing zijn, wordt een waarschuwingsverharding geplaatst zodra dat vereist is voor de veiligheid van personen met een visuele handicap.

Waarschuwingsverhardingen worden aangebracht:

1° op een afstand van 0,50 m van de te signaleren inrichting;
2° over de volledige breedte van of rondom de inrichting;
3° over een diepte van 0,60 m.

De waarschuwingsverharding hebben een kleur die afsteekt ten opzichte van de omliggende bekleding en is vrij van obstakels.

§ 3. Uitspringende voorwerpen die meer dan 0,20 m uitsteken ten opzichte van de muur of de draagstructuur waarop zij zijn bevestigd, worden langs de zijkant voorzien van een stevige voorziening tot op de grond, waardoor de slechtziende personen hun aanwezigheid kunnen opmerken.

§ 4. Glazen wanden en deuren in ruimtes waar personen met een visuele handicap komen, moeten worden beveiligd en visueel contrasteren.


	
Artikel 4 – Draairuimte


	
Een draairuimte voldoet aan de volgende kenmerken: 

1° ze heeft een minimale diameter van 1,50 m;
2° ze is horizontaal en stabiel;
3° ze is vrij van obstakels en bevindt zich buiten het bereik zijn van opengaande deuren.

Onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van deze bijlage, wordt een draairuimte voorzien:

1° voor en achter elke opengaande deur;
2° voor elke voorziening bedoeld in hoofdstuk 5; 
3° bij elke richtingwijziging van een horizontale circulatie; 
4° bij elk uiterste of overloop van een toegangshelling, roltrap of loopband.


	
Artikel 5 – Overgangsruimte


	
Een overgangsruimte voldoet aan de volgende kenmerken: 

1° ze heeft een minimale breedte van 1,10 m, gemeten vanaf de as van de voorziening;
2° ze is 1,30 m lang;
3° ze is horizontaal en stabiel;
4° ze is vrij van obstakels en bevindt zich buiten het bereik zijn van opengaande deuren;
5° ze is rechtstreeks toegankelijk vanaf een draairuimte.

Onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van deze bijlage, wordt een overgangsruimte geplaatst naast:

1° toiletpotten en douchezitjes die toegankelijk zijn voor personen met een handicap; 
2° bedden en badkuipen die toegankelijk zijn voor personen met een handicap;
3° naast alle zitgelegenheden die ter beschikking zijn gesteld van personen met een handicap.


	
Artikel 6 – Toegangshelling en overloop


	
§ 1. De toegangshelling heeft een maximaal hellingspercentage van 5 % over een doorlopende maximumlengte van 10 m.

Als om technische redenen niet kan worden voldaan aan het 1e lid, wordt het volgende maximale hellingspercentage toegestaan, gerangschikt naar prioriteit:

1° 7 % over een doorlopende maximumlengte van 5 m;
2° 8 % over een doorlopende maximumlengte van 2 m.

Het transversale hellingspercentage van de toegangshelling mag niet hoger dan 2 % zijn.

§ 2.  Een overloop met een draairuimte wordt ingericht bij de twee uitersten van de toegangshelling en na elke in § 1 bedoelde toegangshelling als het hellingspercentage van de toegangshelling gelijk is aan of hoger ligt dan 3 %.

Langs de lege ruimte worden de vrije zijkanten van de toegangshelling en de overlopen voorzien van een kantsteen van minstens 5 cm hoog.

§ 3. De toegangshelling en de overlopen zijn aan beide kanten voorzien van een dubbele leuning die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° de leuningen zijn doorlopend en lopen 0,40 m verder dan de overlopen door, op voorwaarde dat ze geen gevaar vormen;
2° hun toegang wordt niet door obstakels belemmerd;
3° de afstand tussen de leuningen verzekert een vrije doorgang met een minimale breedte van 1,20 m; 
4° de stangen worden respectievelijk op een hoogte van 0,75 m en 0,90 m geplaatst ten opzichte van de toegangshelling en de overlopen.


	
Artikel 7 – Lift 


	
§ 1. De voor personen met een handicap toegankelijke lift en de overlopen naar de cabine voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° de overloop bevat een draairuimte;
2° de schacht- en cabinedeuren verzekeren een vrije doorgang van 0,90 m;
3° de cabine heeft een minimale binnenbreedte en -diepte van respectievelijk 1,10 m en 1,40 m, die obstakelvrij zijn en een minimumhoogte van 0,80 m hebben.

§ 2. De binnencabine is uitgerust met een leuning op alle wanden waar geen deur is. 

Ze wordt geplaatst op een hoogte van 90 cm ten opzichte van de vloer en op minstens 3,5 cm van de eventuele wand.

Het bedieningspaneel voldoet aan de in artikel 21, 3° bedoelde voorwaarden. 

§ 3. Als de installatie van een lift die aan de in paragraaf 1 bedoelde voorwaarden voldoet om technische redenen niet mogelijk is in een bestaand gebouw, wordt de inrichting van een hoogteplatform zonder gesloten schacht toegestaan om een niveauverschil met een maximumhoogte van 1,80 m te overbruggen.

De overbrugging van een niveauverschil met een grotere hoogte wordt toegestaan als het hoogteplatform een gesloten schacht bevat.

Het hoogteplatform voldoet aan de in paragraaf 1, 3° vermelde afmetingen.


	
Artikel 8 – Trappen 


	
§ 1. Trappen voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1° ze hebben een minimumbreedte van 1,20 m;
2° elk trapdeel mag niet meer dan 17 treden bevatten;
3° er wordt een horizontale overloop ingericht tussen twee opeenvolgende trapdelen;
4° elke trap die zich op het traject van een evacuatieroute of in een gebouw zonder lift bevindt, heeft rechte traparmen;
5° de treden hebben een stootbord en een z-profiel;
6° de traptreden zijn slipvrij en hebben een maximale hoogte van 0,18 m;
7° een waarschuwingsverharding wordt geplaatst bovenaan elk trapdeel;
8° de eerste en laatste trede worden aangegeven met een contrasterende kleurverandering.

§ 2. De trap is aan beide kanten voorzien van een dubbele leuning die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° de leuningen zijn doorlopend en strekken zich 0,40 m verder uit dan de eerste en laatste trede als ze op een wand zijn geplaatst;
2° hun toegang wordt niet door obstakels belemmerd;
3° de stangen worden op een respectievelijke hoogte van 0,75 m en 1 m ten opzichte van de overlopen geplaatst en van respectievelijk 0,65 m en 0,90 m ten opzichte van de trapneuzen;
4° de leuningen worden vastgemaakt op minstens 3,5 cm van de eventuele wand.


	
Artikel 9 – Roltrap en loopband


	
De roltrap en de loopband voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° de circulatierichting is vooraf bepaald;
2° ze verzekeren een vrije doorgang met een minimumbreedte van 1 m; 
3° ze zijn aan beide kanten uitgerust met een leuning die de neus van de eerste trede van de roltrap of het begin van de loopband met 0,40 m verlengt; 
4° ze worden voorafgegaan en gevolgd door een waarschuwingsverharding; 
5° de treden van de roltrap hebben een contrasterende neus.


	
Artikel 10 – Parkeerplaatsen


	
De voor personen met een handicap toegankelijke parkeerplaats heeft een respectievelijke minimumlengte en -breedte van 5 m en 3,30 m, met uitzondering van de parkeerruimtes waar de parkeerplaatsen achter elkaar liggen. In dat geval heeft ze een minimumlengte van 6 m en een breedte die kan worden teruggebracht tot 2,50 m als er geen obstakel is aan de zijkant.

De voor personen met een handicap toegankelijke parkeerplaats bevindt zich zo dicht mogelijk bij de in artikel 11 bedoelde toegangswegen en hebben een maximale afstand van 50 m tot een van die toegangswegen.

Ze worden horizontaal en verticaal gemarkeerd via het internationale symbool voor toegankelijkheid.

De verharding moet vast zijn, mag niet glad zijn en wordt aangelegd op een horizontale oppervlakte.


	
HOOFDSTUK 3: GEBOUWEN


	
Afdeling 1: Toegang


	
Artikel 11 – Toegangsweg, ingang en evacuatieroute


	
§ 1. De toegangsweg voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° ze is zo rechtstreeks mogelijk;
2° ze verzekert een vrije doorgang met een minimale breedte van 2 m en een minimale hoogte van 2,20 m; 
3° ze is:
a. ofwel drempelvrij; 
b. ofwel verwezenlijkt via een toegangshelling die aan de in artikel 6 van deze bijlage bedoelde voorwaarden voldoet;
c. ofwel verwezenlijkt via een lift die of een hoogteplatform dat aan de in artikel 7 bedoelde voorwaarden voldoet;
ze heeft een natuurlijke of artificiële geleidelijn.

In het geval bedoeld in het 1e lid, 3°, a) heeft de toegangsweg een vlakke en vasthechtende verharding, zonder gaten, zonder scheuren van meer dan 1 cm en zonder hoogteverschillen. Een dwarshelling van minder dan of gelijk aan 2 % is toegestaan om technische redenen. Als een helling die loodrecht staat op de looprichting noodzakelijk is om de waterafvoer naar buiten mogelijk te maken, mag die de 2 cm per meter niet overschrijden.

§ 2. De hoofdingang van gebouw is toegankelijk voor personen met een handicap. 

Standaard is de ingang die toegankelijk is voor personen met een handicap in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdingang van het gebouw gelegen. 

§ 3. De evacuatieroutes van de buitenruimte voldoen aan de in paragraaf 1 bedoelde voorwaarden. 


	
Artikel 12 – Deuren en nooduitgangen


	
§ 1. Minstens één deur van de hoofdingang van het gebouw verzekert een vrije doorgang van minstens 0,95 m breed.

§ 2. De muur in het verlengde van de gesloten deur, aan de zijde van de handgreep, heeft een lengte van minstens 0,50 m.

De uitsteekdiepte van de muur ten opzichte van het deurblad mag niet meer dan 0,25 m bedragen.

§ 3. De deur van de ingang bedoeld in § 1 is een klap-, zwaai- of schuifdeur. 

Als de toegang een dubbele deur is, moet minimaal een van de deuren de minimumbreedte hebben zoals bedoeld in paragraaf 1.

De doorgang van de deur van de ingang is drempelvrij. Als deur om technische redenen een drempel heeft, is de opstap ervan niet hoger dan 2 cm en is ze afgeschuind op maximaal 30°. 

De deurkrukken voldoen aan de voorwaarden in artikel 21.

§ 4. Moeten voldoen aan de voorwaarden in dit artikel:

1° elke binnendeur in het verlengde van de in § 1 bedoelde deur van de ingang, waar moet worden doorgegaan om toegang te krijgen tot het gebouw;
2° elke deur die toegang geeft tot een afzonderlijke bezettingseenheid;
3° elke nooduitgang.


	
Afdeling 2: Binnencirculatie 


	
Artikel 13 – Verticale circulatie


	
De verschillende verdiepingen van het gebouw zijn toegankelijk voor personen met een handicap: 

1° ofwel via een toegangshelling die aan de in artikel 6 van deze bijlage bedoelde voorwaarden voldoet;
2° ofwel via een lift die aan de in artikel 7 bedoelde voorwaarden voldoet;

Er wordt met specifieke signalisatie aangeduid waar ze zich bevinden.


	
Artikel 14 – Gangen


	
De gangen verzekeren een vrije doorgang met een minimumbreedte van 1,50 m;
 
Die breedte kan worden teruggebracht tot:

1° 1,20 m over een lengte van maximaal 15 m als er binnen die afstand geen verandering van richting noch een deuropening is;
2° 0,90 m ter hoogte van een vrijstaand obstakel indien de lengte van het obstakel niet meer dan 0,50 m bedraagt en er zich binnen 1,50 m geen ander obstakel bevindt. 


	
Artikel 15 – Deuren


	
Onverminderd artikel 12, paragraaf 4, verzekeren de binnendeuren een vrije doorgang van minstens 0,85 m breed.

Zij voldoen daarenboven aan de voorwaarden in artikel 12, paragrafen 2 en 3.


	
Afdeling 3: Private open ruimte


	
Artikel 16 – Voetpaden


	
Het hoofdvoetpad in de private open ruimte voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° de minimale vrije breedte bedraagt 2 m, maar die kan worden teruggebracht tot 1,70 m ter hoogte van een vrijstaand obstakel van minder dan 0,50 m breed;
2° het is duidelijk en doorlopend;
3° het heeft een vlakke, vasthechtende verharding zonder gaten, zonder scheuren van meer dan 1 cm en zonder hoogteverschillen, en hebben een dwarshelling van maximaal 2 %.

	
HOOFDSTUK 4: OPENBARE OPEN RUIMTE EN BEGRAAFPLAATSEN


	
Artikel 17 – Voetgangerswegen


	
[bookmark: _Hlk114061934]§ 1. De overgang tussen het voetpad en de rijbaan ter hoogte van een voetgangersoversteekplaats gebeurt:

1° ofwel door een verhoging van de rijbaan ter hoogte van het voetpad;
2° ofwel door een geleidelijke verlaging van de voetgangersweg, via een toegangshelling die toegankelijk is voor personen met een handicap en waarvan de dwarshelling maximaal 8 % bedraagt;

§ 2. Elke inrichting waarborgt de continuïteit van de natuurlijke geleidelijnen. 

Als er geen natuurlijke geleidelijn is, wordt een artificiële geleidelijn in de verharding van de voetgangersweg aangebracht.  

§ 3. Ter hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen: 

1° loopt de artificiële geleidelijn evenwijdig met de as van de voetgangersoversteekplaats en wordt verlengd tot aan de in paragraaf 2 bedoelde natuurlijke of artificiële geleidelijn;
2° loopt de waarschuwingsverharding loodrecht op de as van de voetgangersoversteekplaats en ligt de waarschuwingsverharding over de volledige breedte van de oversteekplaats;
3° bevat de rijbaan geen enkele technische voorziening;
4° moeten de oversteekplaatsen van de tramsporen systematisch worden beveiligd met een verkeerslicht.


	
Artikel 18 – Haltes van het openbaar vervoer


	
De toegang tot haltes van het openbaar vervoer is drempelvrij vanaf de voetgangersweg of toegankelijk via een toegangshelling in overeenstemming met artikel 6. 

De haltes van het openbaar vervoer voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° er wordt podotactiele geleiding naar het begin van het perron aangebracht;
2° er wordt een flexibele tegel aangebracht die de toegang tot de eerste deur aanduidt;
3° er is een obstakelvrije uitstapzone die het mogelijk maakt om de toegangshelling van het voertuig te plaatsen;
4° er wordt een minimale afstand van 1,2 m in acht genomen tussen het wachthuisje en de rand van het perron;
5° een draairuimte wordt voorzien om het voertuig te kunnen betreden.


	
Artikel 19 – Inrichtingen in de openbare open ruimte


	
De inrichtingen die geplaatst worden in de openbare open ruimtes doen geen afbreuk aan de artificiële geleidelijnen. 

De inrichtingen die zijn aangebracht op de voetgangersweg voldoen aan de volgende voorwaarden:

1° ze kunnen gemakkelijk worden opgemerkt door personen met een handicap;
2° ze steken niet uit, worden tot op de grond verlengd of worden via een waarschuwingsverharding aangegeven;
3° ze worden voorzien van een horizontale stijl op een hoogte van maximaal 30 cm boven de grond;
4° ze hebben geen scherpe randen.


	
HOOFDSTUK 5: VOORZIENINGEN


	
Artikel 20 – Aantal voorzieningen 


	
§ 1. In elke nieuwe bezettingseenheid die geen aangepaste woning is, moet het volgende toegankelijk zijn voor personen met een handicap:

1°	minstens een van de exemplaren van het stads- en dienstmeubilair dat ter beschikking wordt gesteld van de bewoners of gebruikers per begonnen reeks van tien exemplaren stads- en dienstmeubilair van dezelfde aard;
2°	minstens één wc per begonnen reeks van twintig wc's;
3°	minstens één badkamer of douchecel per begonnen reeks van twintig badkamers of douchecellen;
4° 	minstens één kamer per begonnen reeks van twintig kamers;
5°	minstens één pashokje of kleedkamer per begonnen reeks van twintig pashokjes of kleedkamers;
6°	minstens één loket of toonbank per begonnen reeks van tien loketten of toonbanken;
7°	wanneer vaste zitplaatsen worden aangeboden, minstens één plaats en één extra plaats per begonnen reeks van vijftig zitplaatsen. Wanneer er in een lokaal verschillende zones zijn, zoals tribunes of parterres, moet elke zone aan de voorwaarden van dit artikel voldoen.

De voorzieningen die toegankelijk zijn voor personen met een handicap worden op een gepaste manier gespreid over de bezettingseenheid.

§ 2. In de open ruimte is al het stads- en dienstmeubilair dat ter beschikking wordt gesteld toegankelijk voor personen met een handicap. Wanneer verschillende exemplaren van het stads- en dienstmeubilair gelijktijdig ter beschikking worden gesteld van het publiek, moet het volgende toegankelijk zijn voor personen met een handicap:

1° minstens een van de exemplaren van het stadsmeubilair dat ter beschikking gesteld wordt per begonnen reeks van tien exemplaren van het stads- en dienstmeubilair van dezelfde aard;
2° minstens één wc per begonnen reeks van twintig wc's.

	
Artikel 21 – Stads- en dienstmeubilair


	
Alle stads- en dienstmeubilair dat toegankelijk is voor personen met een handicap voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° er wordt een draairuimte ingericht;
2° het wordt op minstens 0,50 m van elke aangrenzende wand geplaatst;
3° zijn gebruikshoogte bevindt zich tussen:
· 0,80 m en 0,90 m als het meubilair moet kunnen worden bediend;
· 0,90 m en 1,10 m als het meubilair moet kunnen worden gezien of aangeraakt; 
4° in het geval van zitgelegenheid, bevindt het meubilair zich op een hoogte van 0,50 m. Minimaal 25 % van het meubilair met zitgelegenheid bevat arm- en rugleuningen;
5° als het moet kunnen worden bediend, moet de bediening gemakkelijk zijn zonder dat de persoon een grote fysieke inspanning moet doen.

	
Artikel 22 – Toiletten 


	
§ 1. Het lokaal van het voor personen met een handicap toegankelijke toilet bevat een wastafel en heeft minimale binnenafmetingen van 1,65 m x 2,20 m.

De deur voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 15. Ze gaat naar buiten open en heeft over de hele breedte van de binnenkant een reling op een hoogte van 0,85 m. 

§ 2. Het voor personen met een handicap toegankelijke toilet bevat de volgende obstakelvrije ruimtes die elkaar kunnen overlappen:

1° een draairuimte die de vrije ruimte onder de wastafel kan bevatten;
2° een overgangsruimte in de as van de deur met een minimale diepte van 1,30 m en een minimale breedte van 1,10 m gemeten vanaf de as van de toiletpot. Wanneer er meerdere toiletten toegankelijk zijn voor personen met een handicap, is hun overgangsruimte afwisselend links en rechts van de toiletpot;
3° een vrije doorgang tussen de toiletpot en de wastafel van minstens 0,80 m breed.

§ 3. Het toilet is uitgerust met twee horizontale wandbeugels waarvan een inklapbare aan de kant van de overgangsruimte. Ze hebben een minimale lengte van 0,80 m en worden geplaatst op een hoogte van 0,80 m, langs weerszijden van de toiletpot en op een afstand van 0,35 m gemeten vanaf zijn as.

§ 4. De wastafel heeft een minimumdiepte van 0,55 m, een maximumhoogte van 0,80 m en een obstakelvrije ruimte onder de wastafel met een hoogte van 0,75 m.

Het kraanwerk van de wastafel wordt op minstens 0,50 m afstand, gemeten vanaf de as, van elke aangrenzende wand geplaatst.


	
Artikel 23 – Badkamers en douchecellen


	
§ 1. De voor personen met een handicap toegankelijke bad- of douchecel bevat een draairuimte die de toegangs- en/of overgangsruimte, bedoeld in respectievelijk de paragrafen 2 en 3, mag overlappen.

De deur voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 15. Ze draait open naar buiten.
 
§ 2. De badkuip voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° ze heeft een respectievelijke minimumbreedte en -lengte van 0,70 m en 1,70 m;
2° ze heeft over haar lengte een toegangsruimte;
3° ze wordt aan het hoofdeinde verlengd met een vanuit de toegangsruimte toegankelijk overgangsblad met een minimumlengte van 0,50 m en dezelfde breedte als die van de badkuip;
4° ze wordt voorzien van een horizontale wandbeugel met een minimumlengte van 0,90 m en kraanwerk op de wand langs de badkuip op een hoogte van 0,70 m boven de grond en in de nabijheid van het overgangsblad.

§ 3. De douchecel voldoet aan de volgende voorwaarden.

1° ze heeft een drempelvrije toegang, een helling van maximaal 2 % zorgt ervoor dat het water wordt afgevoerd;
2° de vloer is antislip;
3° ze is uitgerust met een zitje met minimumafmetingen van 0,40 m x 0,40 m;
4° ze heeft een overgangsruimte met een minimumbreedte van 1,10 m, gemeten vanaf de as van het zitje;
5° ze is uitgerust met twee horizontale wandbeugels waarvan een inklapbare aan de kant van de overgangsruimte. Die wandbeugels hebben een minimale lengte van 0,80 m en worden geplaatst op een hoogte van 0,80 m, langs weerszijden van het zitje en op een afstand van 0,35 m ten opzicht van zijn as;
6° ze is uitgerust met kraanwerk naast het zitje, geplaatst op een afstand tussen 0,40 m en 0,60 m, gemeten vanaf zijn as, van de wand waaraan het zitje is vastgemaakt.


	
Artikel 24 – Slaapkamer 


	
De slaapkamer die toegankelijk is voor personen met een handicap voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1° er is een draairuimte naar het bed toe voorzien; 
2° vanaf die ruimte zijn de voornaamste meubelen in de slaapkamer bereikbaar via een gangpad van minstens 0,90 m breed; 
3° het toilet, de badkamer of de douchecel waarmee de kamer is uitgerust, voldoen aan de in de artikelen 22 en 23 bedoelde voorwaarden. 


	
Artikel 25 – Pashokjes en kleedkamers 


	
De voor personen met een handicap toegankelijke pas- of kleedkamer bevat een draairuimte die de overgangsruimte mag overlappen en die voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° ze is drempelvrij toegankelijk;
2° ze is uitgerust met een zitje met minimumafmetingen van 0,40 m x 0,40 m;
3° ze heeft een overgangsruimte met een minimumbreedte van 1,10 m, gemeten vanaf de as van het zitje;
4° ze is uitgerust met twee horizontale wandbeugels waarvan een inklapbare aan de kant van de overgangsruimte. Die wandbeugels worden geplaatst op een hoogte van 0,80 m, langs weerszijden van het zitje en op een afstand van 0,35 m ten opzicht van zijn as.


	
Artikel 26 – Loketten en balies, en onthaal 


	
§ 1. Het loket, de balie of het onthaal dat toegankelijk is voor personen met een handicap wordt voorzien van een draairuimte.


Het is uitgerust met een blad met daaronder een obstakelvrije ruimte van:

1° 0,75 m hoog;
2° 0,60 m diep;
3° 0,90 m breed.

§ 2. Er wordt een artificiële geleidelijn aangebracht vanaf de ingang van het gebouw tot aan het loket, de balie of het onthaal.


	
Artikel 27 – Voorbehouden parkeerplaats voor rolstoelgebruikers


	
De voorbehouden parkeerplaats voor rolstoelgebruikers wordt voorzien van een draairuimte en heeft afmetingen van minimaal 1,50 m x 0,90 m.


	
Artikel 28 – Specifieke informatievoorzieningen 


	
§ 1. Als een toetsenbord ter beschikking wordt gesteld, staan de letters volgens het azertysysteem. De cijfers van 1 tot 9 zijn in een vierkant geplaatst, oplopend van links naar rechts. Het cijfer 5 staat in het midden en is voorzien van een merkteken in reliëf, de toets met het cijfer 0 bevindt zich onder de 8.

§ 2. In een lift is alle geschreven informatie in brailleschrift vertaald en het communicatiesysteem moet visueel zijn en aangevuld zijn met spraaksynthese.

§ 3. Alle geluidssignalen gaan gepaard met lichtsignalen.

§ 4. Oversteekplaatsen voor voetgangers zijn voorzien van een installatie met geluid.
§ 5. Zalen voor voorstellingen, evenementen en conferenties zijn uitgerust met een luistersysteem waarmee het geluid individueel kan worden aangepast, voor minstens één plaats per 50 personen. 
§ 6. Bewaakte gebouwen en parkeerterreinen zijn uitgerust met een systeem waarmee mensen zichzelf mondeling en visueel (videofoon) kunnen melden bij de ingang om toegang te krijgen tot de locatie.






	
	
	



